# Messa in funzione

##

Per accendere l’elettroutensile, premere il tasto di accensione/spegnimento (1) sull’interfaccia di comando finché questa non si illumina.

Per spegnere l’elettroutensile, premere nuovamente il tasto di accensione/spegnimento (1).

Se non utilizzato, l’elettroutensile si spegne automaticamente dopo 30 min.

##

Verificare l’idoneità della superficie prima di rifornire l’elettroutensile con chiodi o prima del fissaggio.

La superficie deve essere piana e priva di residui.

Per verificare la durezza del materiale della superficie, utilizzare un chiodo come bulino. Colpirlo con un martello, assestando un colpo energico sul materiale. Verificare il risultato:

- Se la punta del chiodo è svasata, la superficie è troppo dura e non idonea; il chiodo potrebbe rimbalzare.
- Se il materiale è incrinato o scheggiato, la superficie è troppo fragile e quindi non idonea. Sussiste il rischio di essere colpiti da particelle oppure che il chiodo penetri completamente nella superficie.
- Se quando viene colpito con il martello il chiodo affonda nella superficie, quest’ultima è troppo morbida e non idonea; il chiodo potrebbe penetrare completamente nella superficie.
- Se il chiodo non lascia incavi nella superficie, quest’ultima è idonea al fissaggio.

##

- Accendere l’elettroutensile.
- Premere l’interruttore di sbloccaggio (5) verso sinistra per sbloccare il grilletto (6) (vedere fig. D).
- Accertarsi di afferrare saldamente l’elettroutensile dall’impugnatura (7).
- Premere l’elemento di contatto (17) fino a battuta sulla superficie.
  Una volta premuto l’elemento di contatto, la luce di lavoro (19) si accenderà, illuminando la superficie di lavoro in condizioni di luce sfavorevoli.
- Infine, premere brevemente il grilletto (6) e rilasciarlo nuovamente. Al contempo, un chiodo verrà inserito nella superficie.
- Avvertenza: il grilletto (6) deve essere premuto entro 2 s dopo aver premuto l’elemento di contatto (17). Altrimenti, l’elettroutensile verrà messo in stato di sicurezza e si dovrà riavviare da capo l’operazione di inserimento.
- Per un’ulteriore operazione di inserimento, sollevare completamente l’elettroutensile dalla superficie e posizionarlo saldamente nel successivo punto desiderato.
- Bloccare il grilletto (6) durante le pause e al termine dei lavori premendo l’interruttore di sbloccaggio (5) verso destra (vedere fig. D).

Avvertenza: il bloccaggio impedisce l’attivazione quando l’elemento di contatto (17) non è completamente premuto o il grilletto (6) non è stato rilasciato tra un’operazione di inserimento e l’altra.