# Instalimi

##

Për të ndezur veglën elektrike, shtypni butonin e ndezjes/fikjes (1) në ndërfaqja e përdoruesit derisa ndërfaqja e përdoruesit të ndizet.

Për të fikur veglën elektrike, shtypni përsëri butonin e ndezjes/fikjes (1).

Vegla elektrike do të fiket automatikisht pas 30 minutash nëse nuk përdoret.

##

Kontrolloni përshtatshmërinë e nënshtresës përpara se të shtoni gozhdë ose të fiksoni veglën elektrike.

Nënshtresa duhet të jetë e niveluar dhe pa mbetje.

Për të kontrolluar fortësinë e materialit të nënshtresës, përdorni një gozhdë si grusht. Përdorni një çekiç për të goditur materialin me një goditje të fortë.Kontrolloni rezultatin:

- Maja e gozhdës është e hapur: nënshtresa është shumë e fortë dhe e papërshtatshme, gozhda mund të kërcejë.
- Materiali plasaritet ose copëtohet: nënshtresa është shumë e brishtë dhe e papërshtatshme.Grimcat mund të godasin ju ose njerëz të tjerë, ose gozhda mund të depërtojë plotësisht në nënshtresë.
- Kur goditet me çekiç, gozhda zhytet në nënshtresë: nënshtresa është shumë e butë dhe e papërshtatshme, gozhda mund të depërtojë plotësisht në nënshtresë.
- Gozhda lë një gropë të vogël në nënshtresë: nënshtresa është e përshtatshme për fiksim.

##

- Ndizni veglën elektrike.
- Shtypni këmbëzën e çelësit (5) në të majtë për të zhbllokuar lëshuesin (6) (shih figurën D).
- Sigurohuni që ta mbani veglën elektrike fort në dorezë (7).
- Shtypni elementin e kontaktit (17) derisa të prekë nënshtresën.
  Kur shtypet elementi i kontaktit, ndizet drita e punës (19) dhe mundëson ndriçimin e vendit të punës në kushte të pafavorshme ndriçimi.
- Më pas shtypni shkurtimisht butonin e lëshuesit (6) dhe lëshojeni sërish. Kështu ngulet një gozhdë në nënshtresë.
- Shënim: Lëshuesi (6) duhet të shtypet brenda 2 s as shtypjes së elementit të kontaktit (17). Përndryshe, vegla elektrike kalon në gjendjen e sigurt dhe procesi i drejtimit duhet të riniset.
- Për një proces tjetër drejtimi, hiqni plotësisht veglën elektrike nga sipërfaqja dhe vendoseni përsëri fort në vendin tjetër të dëshiruar.
- Gjatë pushimeve dhe në fund të punës, sigurojeni lëshuesin (6), duke shtypur këmbëzën e çelësit (5) në të djathtë (shih figurën D).

Shënim: Siguria parandalon ndezjen nëse elementi i kontaktit (17) nuk shtypet plotësisht ose lëshuesi (6) nuk lëshohet ndërmjet proceseve të drejtimit.