# Používateľské rozhranie

Používateľské rozhranie slúži na:

- zapnutie/vypnutie elektrického náradia
- zobrazenie stavu elektrického náradia,
- indikáciu stavu nabitia akumulátora
- resetovanie

## Ukazovatele stavu

Farba stavovej indikácie (2) | Význam/príčina | Riešenie
--- | --- | ---
Zelená | Elektrické náradie je pripravené na použitie. | –
Žltá | Ochrana proti prehriatiu: motor alebo elektronika sú príliš horúce. | Nechajte elektrické náradie vychladnúť. Ak sú motor a elektronika v rozmedzí prevádzkovej teploty, elektrické náradie sa automaticky vráti do normálnej prevádzky.
Modrá | Ochrana proti chladu: elektrické náradie je príliš studené. | Elektrické náradie nechajte zahriať v teplom okolitom prostredí. Ak sú motor a elektronika v rozmedzí prevádzkovej teploty, elektrické náradie sa automaticky vráti do normálnej prevádzky.
Červená | Zistené zaseknutie: narážač sa nedokáže vrátiť do správnej polohy. | Odstráňte zaseknutie pozri Odstránenie zaseknutia/resetovanie.
Oranžová | Motor je zablokovaný: narážač sa nedá vrátiť do správnej polohy. | Odstráňte zaseknutie pozri Odstránenie zaseknutia/resetovanie.
Kyánová | Nadprúdová ochrana: motor spotrebúva príliš veľa elektrického prúdu. | Skontrolujte, či elektrické náradie nie je zaseknuté alebo veľmi znečistené a odstráňte tieto problémy pozri Odstránenie zaseknutia/resetovanie. Ak chyba naďalej pretrváva, kontaktujte autorizovaný zákaznícky servis pre elektrické náradie Bosch.
Magenta (3 s, potom zelená) | Odporúča sa údržba: príliš vysoká chybovosť (napr. ohnuté klince alebo nedostatočná hĺbka zatĺkania) | Kontaktujte autorizovaný zákaznícky servis pre elektrické náradie Bosch.
Biela | Chyba elektroniky alebo snímača | Elektrické náradie sa preplo do zaisteného stavu a nemožno ho používať. Kontaktujte autorizovaný zákaznícky servis pre elektrické náradie Bosch.

Indikácia stavu nabitia akumulátora (3) | Kapacita
--- | ---
Neprerušované svetlo 5× zelená | 80 – 100 %
Neprerušované svetlo 4× zelená | 60 – 80 %
Neprerušované svetlo 3× zelená | 40 – 60 %
Neprerušované svetlo 2× zelená | 20 – 40 %
Neprerušované svetlo 1× zelená | 5 – 20 %
Blikanie 1× zelená | 0 – 5 %