# Arbeitshinweise

- Nehmen Sie den Akku vor allen Arbeiten am Elektrowerkzeug (z.B. Wartung, Werkzeugwechsel etc.) aus dem Elektrowerkzeug. Bei unbeabsichtigtem Betätigen des Ein-/Ausschalters besteht Verletzungsgefahr.

Prüfen Sie vor jedem Arbeitsbeginn die einwandfreie Funktion der Sicherheits- und Auslöseeinrichtungen sowie den festen Sitz aller Schrauben und Muttern.
Trennen Sie ein defektes oder nicht einwandfrei arbeitendes Elektrowerkzeug sofort von der Energiezufuhr und kontaktieren Sie eine autorisierte Bosch-Kundendienststelle.

Führen Sie keine unvorschriftsmäßigen Manipulationen am Elektrowerkzeug durch. Demontieren oder blockieren Sie keine Teile des Elektrowerkzeugs. Führen Sie keine "Notreparaturen" mit ungeeigneten Mitteln durch.

Vermeiden Sie jegliche Schwächung und Beschädigung des Elektrowerkzeugs, z.B. durch:

- Einschlagen oder Eingravieren,
- vom Hersteller nicht zugelassene Umbaumaßnahmen,
- Fallenlassen auf oder Schieben über den Fußboden,
- Handhabung als Hammer,
- jede Art von Gewalteinwirkung.

Schalten Sie das Elektrowerkzeug bei längeren Arbeitspausen und am Arbeitsende aus, entnehmen Sie den Akku und entleeren Sie möglichst das Magazin.

##

Beachten Sie bei den Befestigungen die Herstellervorgaben der zu befestigenden Materialien sowie die Baupläne der Gewerke.

Vergewissern Sie sich, was sich unter oder hinter Ihrem Werkstück befindet. Setzen Sie keine Nägel in Wände, Decken oder Fußböden, wenn sich dahinter Personen befinden. Die Nägel könnten den Untergrund durchschlagen und jemanden verletzen.

Die Nägel müssen immer senkrecht in den Untergrund eingetrieben werden.

Setzen Sie keinen Nagel auf einen bereits gesetzten Nagel. Dabei kann sich der Nagel verformen, die Nägel können sich verklemmen oder das Elektrowerkzeug kann sich unkontrolliert bewegen.

Prüfen Sie, ob die Nägel korrekt gesetzt wurden. Für eine sichere Befestigung dürfen sie weder zu hoch noch zu tief sitzen oder verbogen sein.

GNB 18V‑40: Prüfen Sie beim Anbringen von Befestigungselementen ebenso, ob die Nägel korrekt gesetzt wurden.

Wird Beton durch fehlgeschlagene Eintreibvorgänge beschädigt, muss er entsprechend anerkannter Regeln repariert werden.

Die folgenden Angaben entnehmen Sie bitte der Dokumentation der Bosch-Nägel unter
http://www.bosch-pt.com:

- Abstand Nagelkopf hNHS
- effektive Verankerungslänge hef
- Mindestdicke des Betonelements h
- Mindestabstand zwischen zwei Nägeln smin
- Mindest-Randabstand cmin
- empfohlene Lasten

##

Sie können mit dem Elektrowerkzeug einzelne Befestigungselemente aus Kunststoff oder Stahl am Untergrund anbringen.

Beispiele für Befestigungselemente:

| Bestellnummer | Beschreibung
--- | --- | ---
| 1 600 A03 2G6 | Rohr-Klemmschelle 16 mm
1 600 A03 2G7 | Rohr-Klemmschelle 20 mm
1 600 A03 2G8 | Rohr-Klemmschelle 25 mm
1 600 A03 2G9 | Rohr-Klemmschelle 32 mm
1 600 A03 2GA | Rohr-Klemmschelle 40 mm
| 1 600 A03 2GB | Kabelbügel (einseitig) für 8 Kabel
| 1 600 A03 2GC | Kabelbügel (doppelseitig) für 16 Kabel
| 1 600 A03 2GD | Kabelhalter für 20 Kabel
1 600 A03 2GE | Kabelhalter für 40 Kabel
| 1 600 A03 2GF | Kabelbinder-Halter
| 1 600 A03 2GG | Kabelbinder 8−32 mm
1 600 A03 2GH | Kabelbinder 16−63 mm

Das komplette Angebot von Bosch-Befestigungselementen finden Sie unter www.bosch-pt.com.

- Verwenden Sie ausschließlich Befestigungselemente, die von Bosch für Ihr Elektrowerkzeug empfohlen werden. Die Verwendung unzulässiger Befestigungselemente kann das Elektrowerkzeug beschädigen und Verletzungen verursachen.

Für Befestigungselemente aus Kunststoff setzen Sie das schmale Kontaktelement (23) ein (siehe Bild E).

Für Befestigungselemente aus Stahl setzen Sie das Standard-Kontaktelement (17) ein (siehe Bild F). Schieben Sie den Magnetring (24) seitlich über die Spitze des Kontaktelements und lassen Sie ihn einrasten.

Setzen Sie ein Befestigungselement mit dem vorgesehenen Nageldurchlass auf das Kontaktelement (23) bzw. den Magnetring (24).

- Setzen Sie stets nur ein einzelnes Befestigungselement auf. Mehrere Elemente übereinander können zu Verletzungen oder Beschädigungen führen.

- Halten Sie die Hände beim Aufsetzen des Befestigungselements immer seitlich von der Mündung. Richten Sie die Mündung stets von sich oder anderen Personen weg. Drücken Sie das Kontaktelement nicht nach innen. Halten Sie Ihre Finger vom Auslöser fern. Durch unerwartetes Auslösen kann ein Nagel freigesetzt werden, was zu Verletzungen oder Beschädigungen des Elektrowerkzeugs führen kann.

Drücken Sie das Kontaktelement mit aufgesetztem Befestigungselement auf den Untergrund. Lösen Sie den Eintreibvorgang wie gewohnt aus.

##

Stellen Sie die Eintreibtiefe mit dem Schalter Tiefenanschlag (20) so ein, dass der korrekte Wert für den Abstand Nagelkopf hNHS erreicht wird.

Nagel zu tief: Drücken Sie den Schalter Tiefenanschlag (20) nach rechts.
Werden die Nägel weiterhin zu tief eingetrieben, dann verwenden Sie längere Nägel.

Nagel nicht tief genug: Drücken Sie den Schalter Tiefenanschlag (20) nach links.
Werden die Nägel weiterhin nicht tief genug eingetrieben, dann verwenden Sie kürzere Nägel.

##

Beseitigen Sie Verklemmungen, wenn die Anzeige Status (2) rot oder orange leuchtet, oder wenn die Nägel nicht mehr richtig eingetrieben werden.

- Entnehmen Sie den Akku (10). Leeren Sie das Magazin (12) und nehmen Sie es ab. Nehmen Sie das Kontaktelement (17) ab.
- Überprüfen Sie das Magazin (12) und beseitigen Sie Schmutz, Rückstände und Fremdkörper.
- Überprüfen Sie das Kontaktelement (17) und beseitigen Sie Nägel, Nagelsplitter, Rückstände oder Fremdkörper mit dem Durchschlagstift (21). Achten Sie darauf, das Kontaktelement dabei nicht zu beschädigen.
- Setzen Sie nacheinander Kontaktelement (17), Magazin (12) und Akku (10) wieder ein.
- Drücken Sie die Taste (15) am Magazinschieber (14) und schieben Sie ihn bis zum Einrasten in Richtung Magazinöffnung.
- Schalten Sie das Elektrowerkzeug ein.
- Drücken Sie die Taste Reset (4) 5 s lang, bis die Anzeige Status (2) zu blinken beginnt.
- Pressen Sie das Kontaktelement (17) gegen einen Holzblock o.Ä. und drücken Sie den Auslöser (6). Dadurch kann der Motor den Schlagstempel in die richtige Position bringen.
- Wurde ein weiterer Fehler festgestellt, kehrt das Elektrowerkzeug nicht in den Normalbetrieb zurück, sondern der weitere Fehler erscheint in der Anzeige Status (2).

##

Der Stützfuß (13) erleichtert das senkrechte Ausrichten des Elektrowerkzeugs auf ebenem Untergrund.

Für Arbeiten auf unebenem Untergrund können Sie den Stützfuß (13) demontieren. Schieben Sie ihn dazu nach hinten vom Magazin (12).

##

Mit dem Aufhängehaken (25) können Sie das ausgeschaltete Elektrowerkzeug an einer geeigneten Aufhängevorrichtung befestigen.

Schrauben Sie den Aufhängehaken (25) mit der mitgelieferten Schraube an das Gehäuse des Elektrowerkzeugs (siehe Bild G).

- Prüfen Sie den Aufhängehaken (25) auf etwaige Beschädigungen oder Verformungen.
  Verwenden Sie den Aufhängehaken (25) nicht, wenn er beschädigt, verformt oder nicht mehr fest am Elektrowerkzeug befestigt ist.
- Hängen Sie das Elektrowerkzeug mit dem Aufhängehaken (25) an eine stabile Aufhängevorrichtung.
  Um Beschädigungen oder Verletzungen zu vermeiden, darf die Aufhängevorrichtung nicht über Gehwegen oder unmittelbaren Arbeitsbereichen angebracht sein.

Der Aufhängehaken ist ausschließlich zum Aufhängen des Elektrowerkzeugs inklusive montierter Zubehöre vorgesehen.

- Verwenden Sie niemals den Aufhängehaken als Absturzsicherungsmittel.

##

Schalten Sie das Elektrowerkzeug zum Transportieren aus, insbesondere wenn Sie Leitern benutzen oder sich in ungewohnter Körperhaltung fortbewegen.

Verriegeln Sie den Auslöser mit dem Entriegelungsschalter (5). Tragen Sie das Elektrowerkzeug am Arbeitsplatz nur am Handgriff (7) und mit nicht betätigtem Auslöser (6).