# Tehnični podatki

Akumulatorski žebljalnik |  | GNB 18V‑38 | GNB 18V‑40
--- | --- | --- | ---
Kataloška številka |  | ‎3 601 JL7 000‎‎‎‎ | ‎3 601 JL7 001‎‎‎‎
Nazivna napetost | V= | 18 | 18
Sistem za sprožitev |  | Enkratna sprožitev z varnostnim zaporedjem | Enkratna sprožitev z varnostnim zaporedjem
Najv. frekvenca zabijanja (z akumulatorsko baterijo ≥ 4 Ah) | s−1 | 2 | 2
Element za pribijanje
Tip |  | Žebelj | Žebelj
Dolžina | mm | 13−38 | 13−40
Premer stebla | mm | 2,7−3 | 2,7−3
Velikost standardnega vlagalnika | Žebelj | 22 | 22
Dimenzije brez akumulatorske baterije (dolžina × širina × višina) | mm | 405 × 138 × 309 | 405 × 138 × 309
Teža z akumulatorsko baterijoA) | kg | 4,4−5,4 | 4,4−5,4
Teža brez akumulatorske baterije | kg | 4,1 | 4,1
Priporočena zunanja temperatura med polnjenjem | °C | 0 … +35 | 0 … +35
Dovoljena zunanja temperatura med delovanjemB) | °C | −5 … +50 | −5 … +50
Dovoljena zunanja temperatura med shranjevanjem | °C | −20 … +50 | −20 … +50
Združljive akumulatorske baterije |  | GBA 18V… ProCORE18V… | GBA 18V… ProCORE18V…
Priporočene akumulatorske baterije za doseganje polne zmogljivosti |  | ProCORE18V… ≥ 4 Ah | ProCORE18V… ≥ 4 Ah
Priporočeni polnilniki |  | GAL 18… GAX 18V… GAL 36… | GAL 18… GAX 18V… GAL 36…

A)

  odvisno od uporabljene akumulatorske baterije

B)

  omejena zmogljivost pri temperaturah < 0 °C

Vrednosti se lahko razlikujejo glede na izdelek in so odvisne od pogojev uporabe in okoljskih pogojev. Več informacij je na voljo na spletni strani www.bosch-professional.com/wac.