# Onderhoud en reiniging

- Neem de accu vóór alle werkzaamheden aan het elektrische gereedschap (bijv. onderhoud, wisselen van accessoires, enz.) uit het elektrische gereedschap. Bij per ongeluk bedienen van de aan/uit-schakelaar bestaat gevaar voor letsel.

- Houd het elektrische gereedschap en de ventilatieopeningen altijd schoon om goed en veilig te werken.

Was het elektrische gereedschap 2 jaar of langer ongebruikt opgeslagen, dan wordt onderhoud door een geautoriseerde servicedienst voor elektrische gereedschappen van Bosch aanbevolen.

## Storingen verhelpen

Probleem | Oorzaak | Verhelpen
--- | --- | ---
Elektrisch gereedschap reageert niet. | Geen of een lege accu geplaatst | Plaats een opgeladen accu.
Accu en/of elektrisch gereedschap buiten de gebruikstemperatuur | Laat accu en elektrisch gereedschap op gebruikstemperatuur komen.
Elektrisch gereedschap niet ingeschakeld | Schakel het elektrische gereedschap met de aan/uit-toets (1) op de gebruikersinterface in.
Geen inslagbewerking geactiveerd | ≤ 2 spijkers in het magazijn (12) | Vul het magazijn (12) bij.
Activeringsknop (6) vergrendeld | Duw de ontgrendelingsschakelaar (5) naar links om de activeringsknop (6) te ontgrendelen.
Werkvolgorde niet correct uitgevoerd | Houd de juiste werkvolgorde aan: Til het contactelement (17) van de ondergrond af. Laat de activeringsknop (6) los. Duw het contactelement haaks op de ondergrond. Druk binnen 2 seconden na het doordrukken van het contactelement op de activeringsknop.
Spijker zit niet diep genoeg. | Elektrisch gereedschap te koud | Laat het elektrisch gereedschap op bedrijfstemperatuur komen.
Diepteaanslag verkeerd ingesteld | Duw de schakelaar diepteaanslag (20) naar links.
Te lange spijker | Gebruik kortere spijkers. Let op de voor uw toepassing geschikte effectieve verankeringslengte hef.
Ondergrond te hard | Gebruik alternatieve bevestigingsmethodes zoals bv. pluggen.
Spijker zit te diep. | Diepteaanslag verkeerd ingesteld | Duw de schakelaar diepteaanslag (20) naar rechts.
Te korte spijker | Gebruik langere spijkers. Let op de voor uw toepassing geschikte effectieve verankeringslengte hef.
Ondergrond te zacht | Gebruik alternatieve bevestigingsmethodes zoals bv. pluggen.
Spijker wordt verbogen of breekt. | Elektrisch gereedschap scheef op de ondergrond gezet | Zet het elektrische gereedschap haaks op de ondergrond. Bij een vlakke ondergrond gebruikt u de steunpoot (13) om uit te lijnen.
Te lange spijker | Gebruik kortere spijkers. Let op de voor uw toepassing geschikte effectieve verankeringslengte hef.
Ondergrond te hard | Bij beton met harde ingesloten voorwerpen probeert u de bevestiging op een andere plek. Anders gebruikt u alternatieve bevestigingsmethodes zoals bv. pluggen.
Spijker houdt niet in staal. | Stalen ondergrond te dun | Gebruik alternatieve bevestigingsmethodes zoals bv. schroeven.
Spijker komt niet uit contactelement of contactelement blijft in ingedrukte positie. | Blokkering in het contactelement (bv. door vreemde voorwerpen of vuil) | Verwijder de blokkering zie Blokkeringen verwijderen/reset.
Te hoog foutpercentage | Ondergrond te hard | Gebruik alternatieve bevestigingsmethodes zoals bv. pluggen.
Slagstempel versleten | Laat het elektrische gereedschap repareren door een erkende klantenservicewerkplaats voor gereedschappen van Bosch.
Spijkers glijden niet in het magazijn. | Magazijn vuil | Reinig het magazijn (12), bv. met een penseel.