# Prikazani dijelovi alata

Numeriranje prikazanih dijelova odnosi se na prikaz električnog alata na stranici sa slikama.

(1) | Tipka za uključivanje/isključivanje (korisničko sučelje)
(2) | Indikator statusa električnog alata (korisničko sučelje)
(3) | Pokazivač stanja napunjenosti aku-baterije (korisničko sučelje)
(4) | Tipka Reset (korisničko sučelje)
(5) | Prekidač za deblokadu okidača
(6) | Okidač
(7) | Ručka (izolirana površina zahvata)
(8) | Korisničko sučelje
(9) | Tipka za deblokadu aku-baterijeA)
(10) | Aku-baterijaA)
(11) | Poluga za deblokiranje spremnika
(12) | Spremnik
(13) | Potporno postolje
(14) | Klizač spremnika
(15) | Tipka za klizač spremnika
(16) | Gumb za deblokiranje kontaktnog elementa
(17) | Standardni kontaktni element
(18) | Otvor
(19) | Radno svjetlo
(20) | Prekidač za graničnik dubine
(21) | Zatik za probijanje
(22) | Uložak s čavlimaA)
(23) | Uski kontaktni element (GNB 18V‑40)
(24) | Prstenasti magnet (GNB 18V‑40)
(25) | Kuka za vješanje

A)

  Ovaj pribor ne spada u standardni opseg isporuke.