# Retirar/trocar elemento de contacto (ver figura C)

O elemento de contacto pode ser removido para limpeza ou troca.

GNB 18V‑38: utilize exclusivamente o elemento de contacto padrão (17).

GNB 18V‑40: coloque o elemento de contacto adequado conforme o fim de utilização:

- O elemento de contacto padrão (17) destina-se à colocação de pregos e (em combinação com o anel magnético (24)) à instalação de elementos de fixação em aço.
- O elemento de contacto estreito (23) destina-se à instalação de elementos de contacto de plástico.

Retire a bateria (10). Esvazie o carregador (12) e retire-o.

Puxe o botão de desbloqueio (16) do elemento de contacto e retire o elemento de contacto (17) ou (23) da ferramenta elétrica.

Empurre o elemento de contacto (17) ou (23) limpo ou novo, até engatar na ferramenta elétrica.