# Umplerea/Golirea magaziei (consultă imaginea B)

- Ai grijă atunci când manipulezi cuie, mai ales în timpul încărcării şi descărcării acestora. Cuiele au vârfuri ascuţite care pot provoca răniri.

- Utilizează numai cuie recomandate de Bosch pentru scula ta electrică. Utilizarea de cuie nepermise poate duce la deteriorarea sculei electrice şi se poate solda cu răniri.

În timpul tuturor lucrărilor efectuate la magazie, ţine scula electrică astfel încât vârful (18) să nu fie orientat nici spre corpul tău şi nici spre o altă persoană.

Alege cuiele în funcţie de aplicaţie:

Notaţie | Număr de comandă | Adecvat pentru | Lungime (mm) | Diametru (mm) | Material | Culoare bandă de cuie
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Tijă | Cap
NB‑16 | 1 600 A02 F4K | Beton | 16 | 2,7 (neted) | 6,25 | Oţel carbon, electrogalvanizat | albastru
NB‑19 | 1 600 A02 F4L | 19
NB‑25 | 1 600 A02 F4M | 25
NB‑32 | 1 600 A02 F4N | 32
NB‑38 | 1 600 A02 F4P | 38
NK‑35 | 1 600 A02 F4R | 35 | 2,7 (moletat)
NM‑13 | 1 600 A02 F4S | Oţel | 13 | 3 (stratificat) | negru
NM‑16 | 1 600 A02 F4T | 16
NM‑19 | 1 600 A02 F4U | 19
GNB 18V-40:
NB‑40 | 1 600 A02 R7F | Beton | 40 | 2,7 (neted) | 6,25 | Oţel carbon, electrogalvanizat | albastru

Umplerea magaziei:

- Dacă este necesar, curăţă glisorul magaziei (14) şi magazia (12), de exemplu, cu o pensulă.
- Apasă tasta (15) de pe glisorul magaziei (14) şi împinge-o în direcţia orificiului magaziei până când se fixează.
- Împinge o bandă de cuie adecvată (22) în orificiul magaziei. Magazia standard poate fi umplută cu maximum 2 benzi de cuie, iar magazia extinsă (accesoriu) poate fi umplută cu maximum cu 4 benzi de cuie.
- Apasă tasta (15) de pe glisorul magaziei (14) şi împinge-o spre înainte până la opritor.

Observaţie: Dacă în magazie (12) au mai rămas doar 2 cuie, elementul de contact (17) nu mai poate fi apăsat şi, în consecinţă, nu poate fi declanşat niciun proces de introducere. Umple magazia.

Golirea magaziei:

- Apasă tasta (15) de pe glisorul magaziei (14) şi împinge-o în direcţia orificiului magaziei până când se fixează.
- Roteşte magazia astfel încât banda de cuie (22) să se poată glisa din orificiul magaziei.