# Hiqni/ndryshoni elementin e kontaktit (shih figurën C)

Elementi i kontaktit mund të hiqet për pastrim ose ndryshim.

GNB 18V‑38: Përdorni vetëm elementin standard të kontaktit (17).

GNB 18V‑40: Në varësi të përdorimit të synuar, përdorni elementin e duhur të kontaktit:

- Elementi standard i kontaktit (17) është i përshtatshëm për vendosjen e gozhdëve dhe (në kombinim me unazën magnetike (24)) për ngjitjen e lidhësve prej çeliku.
- Elementi i ngushtë i kontaktit (23) është i përshtatshëm për ngjitjen e lidhësve plastikë.

Hiqeni baterinë (10). Zbrazni magazinën (12) dhe hiqeni atë.

Tërhiqeni kokën e lëshuesit (16) të elementit të kontaktit dhe tërhiqeni elementin e kontaktit (17) ose (23) jashtë veglës elektrike.

Rrëshqitni elementin e pastruar ose të ri të kontaktit (17) ose (23) në veglën elektrike derisa të klikojë në vend.