# Безбедносни предупредувања за заковувач на клинци

- Секогаш претпоставувајте дека алатот содржи клинци. Невнимателното ракување со заковувачот на клинци може да доведе до неочекувано испуштање на клинците и до повреда.

- Не насочувајте го алатот кон вас или кон некој друг во просторијата. Неочекуваното вклучување може да ги испушти клинците и да доведе до повреда.

- Не го вклучувајте алатот доколку не е цврсто поставен на работната површина. Доколку алатот не е прицврстен на работната површина, клинецот може да излета подалеку од делот што се обработува.

- Исклучете го алатот од струја доколку има заглавен клинец во него. При отстранување на заглавениот клинец, заковувачот на клинци може ненадејно да се вклучи доколку не е исклучен од струја.

- Бидете внимателни при отстранување на заглавен клинец. Механизмот може да биде под притисок, а заглавениот клинец може силно да се испушти кога се обидувате да го одглавите.

Дополнителна безбедносна напомена за GNB 18V‑38:

- Не користете го овој заковувач на клинци за поврзување на електрични кабли. Не е наменета за електрична инсталација, и може да ја оштети изолацијата на електричните кабли и да доведе до струен удар или пожар.

Дополнителна безбедносна напомена за GNB 18V‑40:

- При поврзувањето на електричните кабли, уверете се дека не се под напон. Држете го забивачот на шајки исклучиво за изолираната површина. Користете исклучиво шајки наменети за електрични инсталации. Проверете дали шајките ја оштетиле изолацијата на електричните кабли. Шајката којашто ја оштетува изолацијата на електричните кабли може да доведе до струен удар или пожар.

- Исклучете го заковувачот на клинци од струја кога ставате и вадите клинци, правите прилагодувања или менувате додатоци. Заковувачот на клинци може случајно да се активира ако е поврзан во струја, што може да резултира со повреда.

- Бидете внимателни кога ракувате со клинци, особено при ставање и вадење. Клинците имаат остри врвови што може да резултираат со повреда.

- Држете ги прстите подалеку од чкрапалото кога не ракувате со овој заковувач на клинци и кога се движите од една работна позиција на друга. Неочекуваното активирање ќе испушти клинец, што може да резултира со повреда.

- Држете го заковувачот на клинци за изолираната површина додека вршите задачи каде што клинецот може да дојде во контакт со скриените жици. Ако клинец дојде во допир со „жица под напон“, може да ги изложат металните делови на заковувачот на клинци „под напон“ и операторот може да добие струен удар.

- Држете го заковувачот на клинци цврсто за време на работата. Неконтролираниот повратен удар на заковувачот на клинци може да резултира со ненамерно активирање, што може да резултира со повреда.

- Чувајте ги сите делови од телото како што се рацете и нозете итн. подалеку од насоката на испуштање клинци на алатот. Клинецот може да навлезе делот што се обработува, како и во кој било предмет зад него, што може да резултира со повреда.

- Кога користите заковувач на клинци, држете ги сите делови од телото како што се рацете и нозете итн. подалеку од областа каде што клинците се забиваат во делот што се обработува. Клинецот може да излета и да излезе од делот што се обработува, што може да резултира со повреда.

- Користете соодветни уреди за пребарување, за да ги пронајдете скриените електрични кабли или консултирајте се со локалното претпријатие за снабдување со електрична енергија. Контактот со електрични кабли може да доведе до пожар и струен удар. Оштетувањето на гасоводот може да доведе до експлозија. Навлегувањето во водоводни цевки предизвикува оштетување.

- При оштетување и непрописна употреба на батеријата може да излезе пареа. Батеријата може да се запали или да експлодира. Внесете свеж воздух и доколку има повредени однесете ги на лекар. Пареата може да ги надразни дишните патишта.

- Не модифицирајте и отворајте ја батеријата. Постои опасност од краток спој.

- Батеријата може да се оштети од острите предмети како на пр. клинци или одвртувач или со надворешно влијание. Може да дојде до внатрешен краток спој и батеријата може да се запали, да пушти чад, да експлодира или да се прегрее.

- Користете ја батеријата само во производи на производителот. Само на тој начин батеријата ќе се заштити од опасно преоптоварување.

Заштитете ги батериите од топлина, на пр. од долготрајно изложување на сончеви зраци, оган, нечистотии, вода и влага. Инаку, постои опасност од експлозија и краток спој.

Носете заштита за слух и заштитни очила додека го користите електричниот алат.

- Не користете го електричниот алат и шајките на многу меки материјали (на пр. дрво, лесни градежни материјали). Шајките можат да навлезат во подлогата и да предизвикаат повреди.

- Не користете го електричниот алат и шајките на многу тврди материјали (на пример, челик со голема цврстина, многу тврд природен камен) и на типови на бетон со висока отпорност на притисок или на агрегати со висока отпорност на притисок. Ако материјалот е премногу тврд, шајката може да се одбие, да се скрши и да излета, да ве погоди вас или другите и да предизвика повреда.

- Никогаш не држете го електричниот алат под остар агол во однос на подлогата. Електричниот алат мора да биде вертикално поставен со подлогата. На подлогата не смее да има нечистотии.

- Не деактивирајте го или отстранувајте го контактниот елемент. Контактниот елемент служи како безбедносен механизам за намалување на ризикот од ненамерно активирање. Деактивирањето на оваа компонента може да доведе до ненамерно активирање.

- Користете го електричниот алат само кога контактниот елемент работи правилно. Ако контактниот елемент е неисправен, електричниот алат може да се активира неочекувано.

- Секогаш ставајте шајки во магацинот на електричниот алат пред да ја ставите батеријата. Ова го намалува ризикот од случајно забивање на шајка и да се повредите себеси или другите.

- Никогаш не забивајте шајки во близина на запаливи материјали. Со некои типови шајки може да излетаат искри надвор од контактниот елемент за време на набивањето.

- Не удирајте шајка во друга шајка. Ова може да предизвика одбивање на шајката или неочекувано функционирање на електричниот алат.