# Interfejs użytkownika

Interfejs użytkownika służy:

- do włączania/wyłączania elektronarzędzia
- do wskazywania stanu elektronarzędzia
- do wskazywania stanu naładowania akumulatora
- do resetowania

## Wskazania stanu

Kolor wskazania stanu (2) | Znaczenie/przyczyna | Rozwiązanie
--- | --- | ---
Zielony | Elektronarzędzie jest gotowe do użycia. | –
Żółty | Zabezpieczenie przed przegrzaniem: zbyt wysoka temperatura silnika lub elektroniki. | Odczekać, aż elektronarzędzie ostygnie. Jeżeli silnik i elektronika znajdą się w dopuszczalnym zakresie temperatury roboczej, elektronarzędzie automatycznie powróci do zwykłej pracy.
Niebieski | Zabezpieczenie przed wychłodzeniem: zbyt niska temperatura elektronarzędzia. | Elektronarzędzie należy pozostawić w cieplejszym otoczeniu, aż jego temperatura znajdzie się w dopuszczalnym zakresie. Jeżeli silnik i elektronika znajdą się w dopuszczalnym zakresie temperatury roboczej, elektronarzędzie automatycznie powróci do zwykłej pracy.
Czerwony | Wykryto blokadę: stempel udarowy nie może powrócić do właściwej pozycji. | Usunąć blokadę zob. Usuwanie blokad/resetowanie.
Pomarańczowy | Silnik jest zablokowany: stempel udarowy nie może powrócić do właściwej pozycji. | Usunąć blokadę zob. Usuwanie blokad/resetowanie.
Cyjan | Zabezpieczenie nadprądowe: silnik pobiera za dużo prądu. | Sprawdzić, czy elektronarzędzie nie jest zablokowane lub silnie zanieczyszczone i usunąć te przeszkody zob. Usuwanie blokad/resetowanie. Jeżeli błąd nadal występuje, należy zwrócić się do autoryzowanego serwisu elektronarzędzi Bosch.
Magenta (przez 3 s, potem zielony) | Zalecana konserwacja: zbyt duży odsetek błędów podczas pracy (np. wygięte gwoździe lub niedostateczna głębokość osadzenia) | Należy zwrócić się do autoryzowanego serwisu elektronarzędzi Bosch.
Biały | Błąd elektroniki lub czujnika | Elektronarzędzie zostało zabezpieczone i nie można go użyć. Należy zwrócić się do autoryzowanego serwisu elektronarzędzi Bosch.

Wskazanie stanu naładowania akumulatora (3) | Pojemność
--- | ---
Światło ciągłe, 5 zielonych diod LED | 80–100%
Światło ciągłe, 4 zielone diody LED | 60–80%
Światło ciągłe, 3 zielone diody LED | 40–60%
Światło ciągłe, 2 zielone diody LED | 20–40%
Światło ciągłe, 1 zielona dioda LED | 5–20%
Światło migające, 1 zielona dioda LED | 0–5%