# إرشادات العمل

- أخرج المركم من العدة الكهربائية قبل إجراء أي أعمال على العدة الكهربائية (على سبيل المثال الصيانة، واستبدال العدد، وما شابه). هناك خطر إصابة بجروح في حالة الضغط علی مفتاح التشغيل والإطفاء بشكل غير مقصود.

قبل كل مرة تبدأ فيها العمل تأكد من أداء تجهيزات التأمين والإطلاق لوظيفتهم بشكل سليم، وتأكد من ثبات كافة اللوالب والمسامير.
افصل العدة الكهربائية التالفة أو التي لا تعمل بشكل سليم عن مصدر الإمداد بالطاقة على الفور، واتصل بأحد مراكز خدمة عملاء Bosch المعتمدة.

لا تقم بإجراء أي تعديلات غير مطابقة للتعليمات على العدة الكهربائية. لا تقم بفك أي أجزاء من العدة الكهربائية ولا تعمل على إعاقتها. لا تقم بإجراء ما يسمى «بإصلاحات طوارئ» باستخدام وسائل غير ملائمة.

تجنب إضعاف أو إتلاف العدة الكهربائية بأي طريقة، مثلًا من خلال:

- النقش أو الحفر عليها،
- تنفيذ إجراءات تعديل لا تسمح بها الجهة الصانعة،
- تركها تسقط أو سحبها على الأرض،
- استخدامها كمطرقة،
- تعريضها لأي نوع من أنواع القوة المفرطة.

أطفئ العدة الكهربائية في فترات الاستراحة الطويلة وعند نهاية العمل، وأخرج المركم وأفرغ الخزانة إن أمكن.

##

عند التثبيت يجب مراعاة تعليمات الجهة الصانعة الخاصة بالخامات المراد تثبيتها والمخططات الخاصة بالاستخدامات.

تأكد من معرفة ما هو موجود تحت قطعة الشغل أو خلفها. لا تقم بتثبيت المسامير في الجدران أو الأسقف أو الأرضيات عندما يوجد خلفها أشخاص. فقد تخترق المسامير السطح وتعرض الأشخاص للإصابة.

يجب دسر المسامير في وضع رأسي في السطح.

لا تقم بتثبيت مسمارًا فوق مسمار آخر سبق تثبيته. حيث يمكن أن يلتوي المسمار أو تتعرض المسامير للانقماط، وقد تتحرك العدة الكهربائية دون إمكانية التحكم فيها.

تحقق من تثبيت المسامير بشكل صحيح. للتثبيت الآمن، يجب عدم تثبيت المسامير في موضع مرتفع أو عميق للغاية أو بشكل منحني.

GNB 18V‑40: عند تركيب عناصر التثبيت تحقق أيضًا من إدخال المسامير بشكل صحيح.

في حالة تضرر الخرسانة بسبب عمليات الدسر الفاشلة، فيجب إصلاحها وفقًا للقواعد المعمول بها.

يمكنك الحصول على البيانات التالية من المستندات الخاصة بمسامير Bosch بالموقع الإلكتروني
http://www.bosch-pt.com:

- خلوص رأس المسمار hNHS
- أطوال التثبيت الفعالة hef
- أدنى سُمك لعنصر الخرسانة h
- أدنى مسافة بين مسمارين smin
- أدنى خلوص للحافة cmin
- الأحمال الموصى بها

##

يمكنك باستخدام العدة الكهربائية تركيب عناصر التثبيت المختلفة من بلاستيك أو الفولاذ في الأسطح.

أمثلة لعناصر التثبيت:

| رقم الطلب | الشرح
--- | --- | ---
| ‎1 600 A03 2G6 | مشبك أنابيب 16 مم
‎1 600 A03 2G7 | مشبك أنابيب 20 مم
‎1 600 A03 2G8 | مشبك أنابيب 25 مم
‎1 600 A03 2G9 | مشبك أنابيب 32 مم
‎1 600 A03 2GA | مشبك أنابيب 40 مم
| ‎1 600 A03 2GB | ركيزة كابلات (من جانب واحد) لعدد 8 كابلات
| ‎1 600 A03 2GC | ركيزة كابلات (من جانبين) لعدد 16 كابل
| ‎1 600 A03 2GD | حامل كابلات لعدد 20 كابل
‎1 600 A03 2GE | حامل كابلات لعدد 40 كابل
| ‎1 600 A03 2GF | حامل أربطة الكابلات
| ‎1 600 A03 2GG | أربطة كابلات 8−32 مم
‎1 600 A03 2GH | أربطة كابلات 16−63 مم

يمكنك العثور على المجموعة الكاملة لعناصر تثبيت Bosch في موقع الإنترنت www.bosch-pt.com.

- اقتصر على استخدام عناصر التثبيت Bosch الموصى بها للعدة الكهربائية الخاصة بك. قد يتسبب استخدام عناصر تثبيت غير مصرح بها في الإضرار بالعدة الكهربائية ووقوع إصابات.

بالنسبة لعناصر التثبيت المصنوعة من البلاستيك قم بتركيب عنصر التوصيل الرفيع (23) (انظر الصورة E).

بالنسبة لعناصر التثبيت المصنوعة من الفولاذ قم بتركيب عنصر التوصيل القياسي (17) (انظر الصورة F). قم بتحريك الحلقة المغناطيسية (24) جانبيًا فوق رأس عنصر التوصيل ودعها تثبت.

ضع عنصر التثبيت مع منفذ المسامير المقرر على عنصر التوصيل (23) أو الحلقة المغناطيسية (24).

- احرص دائمًا على تركيب عنصر تثبيت واحد. يمكن أن يؤدي تعدد العناصر فوق بعضها إلى حدوث إصابات أو أضرار.

- أبقِ يديك دائمًا على جانبي الفوهة عند تركيب عنصر التثبيت. وجّه الفوهة دائمًا بعيدًا عنك أو عن الأشخاص الآخرين. لا تضغط عنصر التوصيل إلى الداخل. أبعد أصبعك عن الزناد. يمكن أن يؤدي الإطلاق غير المتوقع إلى انطلاق مسمار، مما قد يؤدي إلى حدوث إصابات أو أضرار للعدة الكهربائية.

اضغط عنصر التوصيل مع تركيب عنصر التثبيت على السطح. أطلق عملية الدسر كالمعتاد.

##

قم بضبط عمق الدسر بواسطة مفتاح محدد العمق (20)، حتى يصل إلى القيمة الصحيحة لخلوص رأس المسمار hNHS.

المسمار عميق للغاية: اضغط مفتاح محدد العمق (20) إلى اليمين.
في حالة استمرار دسر المسامير بعمق كبير، فاستخدم مسامير أطول.

المسمار ليس عميقًا بشكل كافٍ: اضغط مفتاح محدد العمق (20) إلى اليسار.
في حالة استمرار دسر المسامير بعمق غير كافٍ، فاستخدم مسامير أقصر.

##

قم بإزالة الاستعصاءات، في حالة إضاءة بيان الحالة (2) باللون الأحمر أو البرتقالي، أو إذا لم يتم دسر المسامير بشكل صحيح.

- أخرج المركم (10). قم بتفريغ الخزانة (12) وقم بفكها. قم بفك عنصر التوصيل (17).
- افحص الخزانة (12) وقم بإزالة الاتساخات والبقايا والأجسام الغريبة.
- افحص عنصر التوصيل (17) وقم بإزالة المسامير وشظايا المسامير والبقايا والأجسام الغريبة باستخدام سنبك (21). احرص أثناء ذلك على مراعاة عدم إلحاق الضرر بعنصر التوصيل.
- قم بتركيب عنصر التوصيل (17) والخزانة (12) والمركم (10) مرة أخرى بشكل متتالي.
- اضغط الزر (15) الموجود على مزلاج الخزانة (14) وحركه حتى يثبت في اتجاه فتحة الخزانة.
- قم بتشغيل العدة الكهربائية.
- اضغط على زر إعادة الضبط (4) لمدة 5 ثوان إلى أن يبدأ مبين الحالة (2) في الوميض.
- اضغط عنصر التوصيل (17) نحو كتلة خشبية أو ما شابه ذلك واضغط على الزناد (6). وبذلك يتمكن المحرك من تثبيت سنبك الدق بالموضع الصحيح.
- في حالة اكتشاف خطأ آخر، فلن ترجع العدة الكهربائية إلى وضع التشغيل العادي، ولكن يظهر الخطأ الآخر في بيان الحالة (2).

##

تعمل ساق الارتكاز (13) على تسهيل محاذاة العدة الكهربائية رأسيًا على السطح المستوي.

للعمل على سطح غير مستوٍ يمكنك فك ساق الارتكاز (13). للقيام بذلك، حرك ساق الارتكاز للخلف من الخزانة (12).

##

يمكن باستخدام خطاف التعليق (25) تثبيت العدة الكهربائية المطفأة في تجهيزة تعليق مناسبة.

اربط خطاف التعليق (25) بجسم العدة الكهربائية باستخدام البرغي المرفق (انظر الصورة G).

- افحص خطاف التعليق (25) من حيث وجود أضرار أو تشوهات.
  لا تستخدم خطاف التعليق (25) في حالة وجود أضرار أو تشوهات أو عدم ثباته بشكل جيد على العدة الكهربائية.
- قم بتعليق العدة الكهربائية باستخدام خطاف التعليق (25) على تجهيزة تعليق ثابتة.
  لتجنب حدوث أضرار أو إصابات لا يجوز وضع تجهيزة التعليق في مسارات المشي أو في نطاقات العمل مباشرة.

خطاف التعليق مخصص فقط لتعليق العدة الكهربائية بما في ذلك التوابع المركبة.

- لا تستخدم خطاف التعليق أبدًا كوسيلة تأمين ضد السقوط.

##

لغرض النقل أطفئ العدة الكهربائية خاصة عند استخدام السلالم أو إذا كنت تتحرك بوضعية جسدية غير طبيعية.

قم بتأمين قفل الزناد باستخدام مفتاح فك الإقفال (5). احمل العدة الكهربائية إلى مكان العمل باستخدام المقبض اليدوي (7) دون أن يكون الزناد مضغوطًا (6).