# Održavanje i čišćenje

- Pre svih radova na električnom alatu (npr. prilikom održavanja, promene alata itd.) izvadite akumulator. Kod slučajnog aktiviranja prekidača za uključivanje/isključivanje postoji opasnost od povrede.

- Održavajte električni alat i proreze za ventilaciju čistima da biste radili dobro i bezbedno.

Ako je električni uređaj skladišten 2 godine ili duže bez korišćenja, preporučujemo održavanje u ovlašćenom korisničkom servisu za Bosch električne alate.

## Uklanjanje smetnje

Problem | Uzrok | Rešenje
--- | --- | ---
Električni alat ne reaguje. | Nije postavljen ili prazan akumulator | Umetnite napunjen akumulator.
Akumulator i/ili električni alat su van radne temperature | Sačekajte da se temperatura akumulatora i električnog alata reguliše na radnu temperaturu.
Električni alat nije uključen | Uključite električni alat pomoću tastera za uključivanje/isključivanje (1) na korisničkom interfejsu.
Postupak zakivanja nije pokrenut | ≤ 2 eksera u magacinu (12) | Napunite magacin (12).
Okidač (6) je blokiran | Pritisnite prekidač za otključavanje (5) nalevo, da biste deblokirali okidač (6).
Aktivnosti nisu izvršene u pravilnom redosledu | Pridržavajte se pravilnog redosleda aktivnosti: Podignite kontaktni element (17) sa podloge. Otpustite okidač (6). Pritisnite kontaktni element vertikalno na podlogu. Pritisnite okidač u roku od 2 s nakon pritiskanja kontaktnog elementa.
Ekser nije dovoljno duboko. | Električni alat je previše hladan | Sačekajte da se temperatura električnog alata reguliše na radnu temperaturu.
Graničnik za dubinu je pogrešno podešen | Pritisnite prekidač graničnika za dubinu (20) nalevo.
Predugačak ekser | Upotrebite kraće eksere. Koristite efektivnu dužinu pričvršćivanja hef koja odgovara vašoj primeni.
Podloga suviše tvrda | Koristite alternativne metode pričvršćivanja kao npr. tiplove.
Ekser je suviše duboko. | Graničnik za dubinu je pogrešno podešen | Pritisnite prekidač graničnika za dubinu (20) nadesno.
Suviše kratak ekser | Upotrebite duže eksere. Koristite efektivnu dužinu pričvršćivanja hef koja odgovara vašoj primeni.
Podloga suviše mekana | Koristite alternativne metode pričvršćivanja kao npr. tiplove.
Ekser se pobija ili puca. | Električni alat je postavljen ukoso na podlogu | Postavite električni alat vertikalno na podlogu. Kod ravne podloge koristite oslonac (13) za nivelisanje.
Predugačak ekser | Upotrebite kraće eksere. Koristite efektivnu dužinu pričvršćivanja hef koja odgovara vašoj primeni.
Podloga suviše tvrda | Kod betona sa tvrdim usecima probajte pričvršćivanje na drugom mestu. U protivnom koristite alternativne metode pričvršćivanja kao npr. tiplove.
Ekser ne ostaje u čeliku. | Čelična podloga je suviše tanka | Koristite alternativne metode pričvršćivanja kao npr. zavrtnjeve.
Ekser ne izlazi iz kontaktnog elementa ili kontaktni element ostaje u utisnutom položaju. | Zaglavljivanje u kontaktnom elementu (npr. usled stranog tela ili nečistoće) | Otklonite zaglavljivanje videti Otklanjanje zaglavljivanja/resetovanje.
Prevelika učestalost grešaka | Podloga suviše tvrda | Koristite alternativne metode pričvršćivanja kao npr. tiplove.
Udarni utiskivač je pohaban | Popravite električni alat u ovlašćenom korisničkom servisu za Bosch električne alate.
Ekseri ne ulaze u magacin. | Magacin je prljav | Očistite magacin (12), npr. pomoću četke.