# Bảo Dưỡng Và Làm Sạch

- Trước khi tiến hành bất cứ công việc gì với máy (ví dụ: bảo dưỡng, thay dụng cụ v.v..) tháo pin ra khỏi dụng cụ điện. Có nguy cơ gây thương tích khi vô tình làm kích hoạt công tắc bật/tắt.

- Để được an toàn và máy hoạt động đúng chức năng, luôn luôn giữ máy và các khe thông gió được sạch.

Nếu dụng cụ điện đã được bảo quản trong 2 năm hoặc lâu hơn mà không sử dụng, bạn nên mang đến trung tâm dịch vụ được ủy quyền của dụng cụ điện Bosch để bảo dưỡng.

## Loại bỏ trục trặc

Vấn đề | Nguyên nhân | Biện Pháp Sửa Chữa
--- | --- | ---
Dụng cụ điện không phản ứng. | Không pin nào được lắp hoặc đã lắp pin đã cạn | Lắp pin đã được sạc.
Pin và/hoặc dụng cụ điện ở nhiệt độ vận hành bên ngoài | Để pin và dụng cụ điện đạt đến nhiệt độ vận hành.
Dụng cụ điện không được bật | Hãy bật dụng cụ điện bằng Nút bật/tắt (1) trên giao diện người dùng.
Không quá trình dẫn động nào được kích hoạt | ≤ 2 Đinh trong máng trữ (12) | Nạp máng trữ (12).
Cơ cấu kích hoạt (6) bị chặn | Nhấn công tắc mở khóa (5) sang trái, để mở khóa cơ cấu kích hoạt (6).
Trình tự làm việc không được thực hiện chính xác | Duy trì trình tự công việc chính xác: Nhấc phần tử tiếp xúc ra (17) khỏi bề mặt. Nhả cơ cấu kích hoạt (6). Ấn phần tử tiếp xúc thẳng đứng lên bề mặt. Nhấn cơ cấu kích hoạt trong vòng 2 s sau khi nhấn vào phần tử tiếp xúc.
Đinh không đủ sâu. | Dụng cụ điện quá lạnh | Để dụng cụ điện đạt đến nhiệt độ vận hành.
Cỡ định độ sâu được điều chỉnh sai | Nhấn công tắc cỡ định độ sâu (20) sang trái.
Đinh quá dài | Sử dụng đinh ngăn hơn. Lưu ý chiều dài neo hiệu quả phù hợp cho ứng dụng của bạn hef.
Bề mặt quá cứng | Sử dụng phương pháp gắn thay thế như vít nở.
Đinh quá sâu. | Cỡ định độ sâu được điều chỉnh sai | Nhấn công tắc cỡ định độ sâu (20) sang phải.
Đinh quá ngắn | Sử dụng một đinh dài hơn. Lưu ý chiều dài neo hiệu quả phù hợp cho ứng dụng của bạn hef.
Bề mặt quá mềm | Sử dụng phương pháp gắn thay thế như vít nở.
Đinh bị cong hoặc gãy. | Dụng cụ điện đặt lệch trên bề mặt | Hãy đặt dụng cụ điện thẳng đứng trên bề mặt. Nếu bề mặt phẳng, hãy sử dụng chân đỡ (13) để căn chỉnh.
Đinh quá dài | Sử dụng đinh ngăn hơn. Lưu ý chiều dài neo hiệu quả phù hợp cho ứng dụng của bạn hef.
Bề mặt quá cứng | Đối với bê tông có tạp chất cứng, hãy thử gắn ở vị trí khác. Nếu không, hãy sử dụng phương pháp gắn thay thế như vít nở.
Đinh không bám vào thép. | Nền thép quá mỏng | Sử dụng phương pháp gắn thay thế như vít.
Đinh không nhô ra khỏi phần tử tiếp xúc hoặc phần tử tiếp xúc vẫn ở vị trí ấn vào. | Kẹt ở phần tử tiếp xúc (ví dụ do vật lạ hoặc bụi bẩn) | Hãy loại bỏ kẹt xem Loại bỏ kẹt/thiết lập lại.
Tỷ lệ lỗi quá cao | Bề mặt quá cứng | Sử dụng phương pháp gắn thay thế như vít nở.
Khuôn dập mòn | Hãy nhờ một trung tâm dịch vụ khách hàng được ủy quyền cho dụng cụ điện Bosch sửa chữa lại.
Đinh không trượt vào máng trữ. | Máng trữ bị bẩn | Làm sạch máng trữ (12), ví dụ bằng cọ.