# Заповнення/спорожнення обойми (див. мал. B)

- Будьте обережні при поводженні з цвяхами, особливо при завантаженні та розвантаженні. Цвяхи мають гострі кінці, які можуть призвести до травмування.

- Використовуйте тільки ті цвяхи, які Bosch рекомендовані для вашого електроінструменту. Використання несхвалених типів цвяхів може пошкодити електроінструмент та призвести до травмування.

Під час всієї роботи з обоймою тримайте електроінструмент так, щоб вихідний отвір (18) не був спрямований на вас або на іншу людину.

Підбір цвяхів залежно від мети використання:

Маркування | Номер за каталогом | Підходить для | Довжина (мм) | Діаметр (мм) | Матеріал | Кольорові стрічки для цвяхів
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Хвостовик | Головка
NB‑16 | 1 600 A02 F4K | Бетон | 16 | 2,7 (гладенький) | 6,25 | Вуглецева сталь, оцинкована гальванічним способом | Синій
NB‑19 | 1 600 A02 F4L | 19
NB‑25 | 1 600 A02 F4M | 25
NB‑32 | 1 600 A02 F4N | 32
NB‑38 | 1 600 A02 F4P | 38
NK‑35 | 1 600 A02 F4R | 35 | 2,7 (з накаткою)
NM‑13 | 1 600 A02 F4S | Сталь | 13 | 3 (ступінчастий) | Чорного кольору
NM‑16 | 1 600 A02 F4T | 16
NM‑19 | 1 600 A02 F4U | 19
GNB 18V-40:
NB‑40 | 1 600 A02 R7F | Бетон | 40 | 2,7 (гладенький) | 6,25 | Вуглецева сталь, оцинкована гальванічним способом | Синій

Для заповнення обойми:

- За потреби очистіть штовхач обойми (14) та обойму (12), наприклад, за допомогою пензлика.
- Натисніть кнопку (15) на штовхачі обойми (14) та посуньте його до напрямної обойми до фіксації.
- Перемістіть відповідну стрічку із цвяхами (22) в отвір обойми. Стандартна обойма може бути заповнена максимум 2-ма стрічками із цвяхами, розширена обойма (приладдя) – 4-ма.
- Натисніть кнопку (15) на штовхачі обойми (14) та посуньте його вперед до упору.

Вказівка: Якщо в обоймі (12) залишилося тільки 2 цвяхи, контактний елемент (17) більше не може бути притиснутим та процес забивання не може бути запущено. Заповніть обойму.

Спорожнення обойми:

- Натисніть кнопку (15) на штовхачі обойми (14) та посуньте його до напрямної обойми до фіксації.
- Поверніть обойму так, щоб стрічка для цвяхів (22) могла поступати з отвору обойми.