# الصيانة والتنظيف

- أخرج المركم من العدة الكهربائية قبل إجراء أي أعمال على العدة الكهربائية (على سبيل المثال الصيانة، واستبدال العدد، وما شابه). هناك خطر إصابة بجروح في حالة الضغط علی مفتاح التشغيل والإطفاء بشكل غير مقصود.

- حافظ علی نظافة العدة الكهربائية وشقوق التهوية لكي تعمل بشكل جيد وآمن.

إذا تم تخزين العدة الكهربائية لمدة عامين أو أكثر دون استخدام، يوصى بإجراء الصيانة في مركز خدمة عملاء لعدد Bosch الكهربائية.

## إصلاح الاختلالات

المشكلة | السبب | العلاج
--- | --- | ---
العدة الكهربائية لا تستجيب. | لا يوجد مركم أو المركم المركب فارغ | قم بتركيب مركم مشحون.
المركم و/أو العدة الكهربائية خارج نطاق درجة حرارة التشغيل | اترك المركم والعدة الكهربائية حتى يعتادا على درجة حرارة التشغيل.
يتعذر تشغيل العدة الكهربائية | قم بتشغيل العدة الكهربائية باستخدام زر التشغيل والإطفاء (1) بواجهة المستخدم.
لم يتم إطلاق عملية الدسر | ≤ مسمارين في الخزانة (12) | قم بتعبئة الخزانة (12).
الزناد (6) مؤمن القفل | اضغط مفتاح فك الإقفال (5) إلى اليسار، لتحرير الزناد (6).
تسلسل العمل لم يتم بشكل صحيح | التزم بتسلسل العمل الصحيح: ارفع عنصر التوصيل (17) عن السطح. اترك الزناد (6). اضغط عنصر التوصيل رأسيًا على السطح. اضغط الزناد خلال ثانتين بعد الضغط على عنصر التوصيل.
لم يتم تثبيت المسمار بعمق كافٍ. | العدة الكهربائية باردة للغاية | اترك العدة الكهربائية حتى تبرد وتصل إلى درجة حرارة التشغيل.
تم ضبط محدد العمق بشكل خاطئ | اضغط مفتاح محدد العمق (20) إلى اليسار.
المسمار طويل للغاية | استخدم مسامير أقصر. احرص على استخدام أطوال التثبيت الفعالة hef المناسبة لاستخدامك.
السطح شديد الصلابة | استخدم طرق تثبيت بديلة مثل الخوابير.
تم تثبيت المسمار بعمق كبير. | تم ضبط محدد العمق بشكل خاطئ | اضغط مفتاح محدد العمق (20) إلى اليمين.
المسمار قصير للغاية | استخدم مسامير أطول. احرص على استخدام أطوال التثبيت الفعالة hef المناسبة لاستخدامك.
السطح لين للغاية | استخدم طرق تثبيت بديلة مثل الخوابير.
المسمار ينحني أو ينكسر. | تم وضع العدة الكهربائية بشكل مائل على السطح | قم بوضع العدة الكهربائية رأسيًا على السطح. في حالة الأسطح المستوية، استخدم ساق الارتكاز (13) لغرض المحاذاة.
المسمار طويل للغاية | استخدم مسامير أقصر. احرص على استخدام أطوال التثبيت الفعالة hef المناسبة لاستخدامك.
السطح شديد الصلابة | في حالة الخرسانة المشتملة على شوائب صلبة، حاول إجراء التثبيت في موضع آخر. وإلا فاستخدم طرق تثبيت بديلة مثل الخوابير.
المسمار لا يثبت في الفولاذ. | السطح الفولاذي رفيع للغاية | استخدم طرق تثبيت بديلة مثل البراغي.
المسمار لا يخرج من عنصر التوصيل أو عنصر التوصيل يظل في الوضع المضغوط. | استعصاء في عنصر التوصيل (على سبيل المثال بواسطة جسم غريب أو اتساخ) | قم بإزالة الاستعصاء انظر إزالة/إعادة ضبط الاستعصاءات.
معدل الخطأ مرتفع للغاية | السطح شديد الصلابة | استخدم طرق تثبيت بديلة مثل الخوابير.
سنبك الدق متآكل | قم بإصلاح العدة الكهربائية لدى لأحد مراكز خدمة العملاء المعتمدة لشركة Bosch.
المسامير لا تنزلق في الخزانة. | الخزانة متسخة | قم بتنظيف الخزانة (12)، باستخدام فرشاة مثلا.