# Вказівки щодо роботи

- Перед виконанням будь-яких робіт з електроінструментом (наприклад, при технічному обслуговуванні, заміні деталей тощо) вийміть акумулятор з електроінструменту. При випадковому увімкненні вимикача існує небезпека поранення.

Перед початком будь-яких робіт переконайтеся в тому, що запобіжні і спускові пристрої функціонують належним чином, а всі гвинти і гайки затягнуті.
Негайно від’єднайте неробочий або несправний електроінструмент від електромережі та зверніться до авторизованого сервісного центру Bosch.

Не виконуйте жодних маніпуляцій з електроінструментом, не передбачених керівництвом з експлуатації. Не демонтуйте та не блокуйте будь-які частини електроінструменту. Не виконуйте «аварійний ремонт» невідповідними засобами.

Уникайте ослаблення та пошкодження електроінструмента, наприклад, через:

- удар та гравірування,
- модифікації, не затверджені виробником,
- падіння або ковзання по підлозі,
- використання в якості молотка,
- будь-який вид силового впливу.

Під час тривалих перерв у роботі та в кінці роботи вимикайте електроінструмент, виймайте акумуляторну батарею і, якщо можливо, спорожніть обойму.

##

При виконанні кріпильних робіт дотримуйтеся технічних умов виробника кріпильних матеріалів, а також заводських будівельних креслень.

Перевірте, що знаходиться під або позаду вашої заготовки. Не вбивайте цвяхи у стіни, стелі або підлоги, якщо позаду є люди. Цвяхи можуть пробити поверхню та призвести до поранень.

Цвяхи завжди необхідно вбивати вертикально відносно поверхні.

Не вбивайте цвях у вже забитий цвях. Цвях може деформуватися, цвяхи можуть заклинити або електроінструмент може неконтрольовано рухатися.

Перевірте правильність розміщення цвяхів. Для надійного кріплення вони не повинні розташовуватися занадто високо, занадто низько або бути гнутими.

GNB 18V‑40: при встановленні кріпильних елементів також перевірте правильність встановлення цвяхів.

Якщо бетон був пошкоджений під час забивання, його необхідно відремонтувати відповідно до визнаних правил.

Будь ласка, ознайомтеся з наступною інформацією в документації щодо цвяхів Bosch за адресою
http://www.bosch-pt.com:

- Відстань між головками цвяхів hNHS
- Ефективна довжина анкерного кріплення hef
- Мінімальна товщина бетонного елемента h
- Мінімальна відстань між двома цвяхами smin
- Мінімальна відстань між краями cmin
- Рекомендовані навантаження

##

За допомогою електроінструменту можна встановити окремі пластикові або сталеві кріпильні елементи на поверхні.

Приклади кріпильних елементів:

| Номер за каталогом | Опис
--- | --- | ---
| 1 600 A03 2G6 | Хомут для труб 16 мм
1 600 A03 2G7 | Хомут для труб 20 мм
1 600 A03 2G8 | Хомут для труб 25 мм
1 600 A03 2G9 | Хомут для труб 32 мм
1 600 A03 2GA | Хомут для труб 40 мм
| 1 600 A03 2GB | Тримач для кабелю (односторонній) на 8 кабелів
| 1 600 A03 2GC | Тримач для кабелів (двосторонній) на 16 кабелів
| 1 600 A03 2GD | Тримач кабелю на 20 кабелів
1 600 A03 2GE | Тримач кабелю на 40 кабелів
| 1 600 A03 2GF | Тримач кабельних стяжок
| 1 600 A03 2GG | Тримач кабельних стяжок 8−32 мм
1 600 A03 2GH | Тримач кабельних стяжок 16−63 мм

Повний асортимент Bosch кріпильних елементів ви можете знайти на сайті www.bosch-pt.com.

- Використовуйте тільки ті кріпильні елементи, які Bosch рекомендовані для вашого електроінструменту. Використання недозволених кріпильних елементів може пошкодити електроінструмент та призвести до травмування.

Для пластикових кріпильних елементів використовуйте вузький контактний елемент (23) (див. мал. E).

Для сталевих кріпильних елементів використовуйте стандартний контактний елемент (17) (див. мал. F). Насуньте магнітне кільце (24) збоку на кінчик контактного елемента і зафіксуйте його на місці.

Помістіть кріпильний елемент з передбаченим отвором для цвяха на контактний елемент (23) або магнітне кільце (24).

- Завжди встановлюйте лише один кріпильний елемент. Кілька елементів, розташованих один на одному, можуть призвести до травм або пошкоджень.

- Завжди тримайте руки збоку від корпусу, коли встановлюєте кріпильний елемент. Завжди спрямовуйте корпус від себе або інших людей. Не вдавлюйте контактний елемент всередину. Тримайте пальці подалі від пускового гачка. Несподіване спрацьовування може призвести до вивільнення цвяха, що може спричинити травми або пошкодження електроінструменту.

Притисніть контактний елемент із встановленим кріпильним елементом до поверхні. Почніть процес вставлення, як зазвичай.

##

Відрегулюйте глибину забивання за допомогою перемикача обмежувача глибини (20) таким чином, щоб отримати правильне значення для відстані між головками цвяхів hNHS.

Цвях забито занадто глибоко: натисніть перемикач обмежувача глибини (20) вправо.
Якщо цвяхи все ще забиваються занадто глибоко, використовуйте довші цвяхи.

Цвях забито недостатньо глибоко: натисніть перемикач обмежувача глибини (20) вліво.
Якщо цвяхи все ще забиваються недостатньо глибоко, використовуйте коротші цвяхи.

##

Усуньте заклинювання, якщо індикатор стану (2) світиться червоним або помаранчевим, або якщо цвяхи більше не забиваються належним чином.

- Вийміть акумуляторну батарею (10). Спорожніть обойму (12) та витягніть її. Зніміть контактний елемент (17).
- Перевірте обойму (12) та видаліть сміття, залишки та сторонні предмети.
- Перевірте контактний елемент (17) та видаліть цвяхи, уламки цвяхів, залишки або сторонні предмети за допомогою пробивного штифта (21). Будьте обережні, щоб не пошкодити контактний елемент.
- Послідовно замініть контактний елемент (17), обойму (12) та акумуляторну батарею (10).
- Натисніть кнопку (15) на штовхачі обойми (14) та посуньте його до напрямної обойми до фіксації.
- Увімкніть електроінструмент.
- Натисніть і утримуйте кнопку «Reset» (4) протягом 5 секунд, доки індикатор стану (2) не почне блимати.
- Притисніть контактний елемент (17) до дерев'яного блоку або чогось подібного та натисніть на пусковий гачок (6). Це дозволяє двигуну переміщати бойок у правильне положення.
- При виявленні іншої помилки електроінструмент не повертається до нормального режиму роботи, але помилка з'являється на індикаторі стану (2).

##

Опора (13) полегшує вертикальне вирівнювання електроінструменту на рівній поверхні.

Для роботи на нерівній поверхні ви можете демонтувати опору (13). Для цього відсуньте її від обойми (12).

##

За допомогою гачка для підвішування (25) вимкнений електроінструмент можна підвісити на пристосування для підвішування.

Пригвинтіть гачок для підвішування (25) до корпусу електроінструменту за допомогою гвинта, що входить до комплекту поставки (див. мал. G).

- Перевірте гачок для підвішування (25) на предмет будь-яких пошкоджень або деформацій.
  Не використовуйте гачок для підвішування (25), якщо він пошкоджений, деформований або більше не прикріплений надійно до електроінструмента.
- Підвісьте електроінструмент за допомогою гачка для підвішування (25) на стабільному пристосуванні для підвішування.
  Щоб уникнути пошкоджень або травм, пристосування для підвішування не можна встановлювати над тротуарами або безпосередньо біля робочих зон.

Гачок для підвішування призначений лише для підвішування електроінструмента, включаючи будь-яке прикріплене приладдя.

- Ніколи не використовуйте гачок для підвішування як обладнання для захисту від падіння.

##

Вимкніть електроінструмент для транспортування, особливо якщо ви використовуєте драбини або рухаєтесь у незвичайній позі.

Зафіксуйте пусковий гачок за допомогою перемикача розблокування (5). Переносьте електроінструмент на робочому майданчику лише за ручку (7) і коли пусковий гачок (6) не задіяний.