# نحوه جدا کردن/تعویض قطعه تماس (رجوع کنید به تصویر C)

قطعه تماس را می توان برای تمیز کردن یا تعویض خارج نمود.

GNB 18V‑38: از قطعه تماس استاندارد (17) استفاده کنید.

GNB 18V‑40: بر اساس مورد استفاده، قطعه تماس مناسب قرار دهید:

- قطعه تماس استاندارد (17) برای نصب میخ ها و (در ترکیب با حلقه مغناطیسی (24)) برای اتصال اجزاء فلزی مناسب است.
- قطعه تماس باریک (23) برای اتصال اجزاء پلاستیکی مناسب است.

باتری قابل شارژ (10) را خارج کنید. خشاب (12) را خالی کنید و آن را بردارید.

دکمه آزادسازی قطعه تماس (16) را بکشید و قطعه تماس (17) یا (23) را از ابزار برقی خارج کنید.

قطعه تماس تمیز شده یا جدید (17) یا (23) را داخل ابزار برقی برانید تا جا بیافتد.