# Tehniskie dati

Akumulatora naglu pistole |  | GNB 18V‑38 | GNB 18V‑40
--- | --- | --- | ---
Izstrādājuma numurs |  | ‎3 601 JL7 000‎‎‎‎ | ‎3 601 JL7 001‎‎‎‎
Nominālais spriegums | V= | 18 | 18
Aktivizācijas sistēma |  | Individuālā palaide ar drošības secību | Individuālā palaide ar drošības secību
maks. dzīšanas frekvence (ar akumulatoru ≥ 4 Ah) | s−1 | 2 | 2
Atvelkamais elements
Modelis |  | Nagla | Nagla
Garums | mm | 13−38 | 13−40
Kāta diametrs | mm | 2,7−3 | 2,7−3
Standarta magazīnas aptveres apjoms | Naglas | 22 | 22
Izmērs bez akumulatora (garums × platums × augstums) | mm | 405 × 138 × 309 | 405 × 138 × 309
Svars ar akumulatoruA) | kg | 4,4−5,4 | 4,4−5,4
Svars bez akumulatora | kg | 4,1 | 4,1
Ieteicamā apkārtējās vides temperatūra uzlādes laikā | °C | 0 … +35 | 0 … +35
Pieļaujamā apkārtējās vides temperatūra darbības laikāB) | °C | −5 … +50 | −5 … +50
Pieļaujamā apkārtējās vides temperatūra glabāšanas laikā | °C | –20 … +50 | –20 … +50
Saderīgie akumulatori |  | GBA 18V… ProCORE18V… | GBA 18V… ProCORE18V…
Ieteicamie akumulatori maksimālai jaudai |  | ProCORE18V… ≥ 4 Ah | ProCORE18V… ≥ 4 Ah
Ieteicamās uzlādes ierīces |  | GAL 18… GAX 18V… GAL 36… | GAL 18… GAX 18V… GAL 36…

A)

  atkarībā no izmantotā akumulatora

B)

  ierobežota jauda pie temperatūras vērtībām < 0 °C

Vērtības var atšķirties atkarībā no konkrētā izstrādājuma un izmantošanas vai apkārtējās vides apstākļiem. Plašāku informāciju skatiet vietnē www.bosch-professional.com/wac.