# Punjenje/pražnjenje magacina (videti sliku B)

- Budite pažljivi prilikom rukovanja ekserima, posebno prilikom postavljanja i vađenja. Ekseri imaju oštre vrhove koje mogu dovesti do lične povrede.

- Koristite samo eksere koje preporučuje Bosch za vaš električni alat. Korišćenje nedozvoljenih eksera može da ošteti električni alat i prouzrokuje povrede.

Električni alat tokom rada sa magacinom držite tako da otvor (18) nije usmeren niti na vaše telo niti na druge osobe.

Izbor eksera prema primeni:

Naziv | Broj porudžbine | Odgovara za | Dužina (mm) | Prečnik (mm) | Materijal | Boja trake sa ekserima
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Osovina | Glava
NB‑16 | 1 600 A02 F4K | Beton | 16 | 2,7 (glatki) | 6,25 | Ugljenični čelik, galvanski pocinkovan | Plavi
NB‑19 | 1 600 A02 F4L | 19
NB‑25 | 1 600 A02 F4M | 25
NB‑32 | 1 600 A02 F4N | 32
NB‑38 | 1 600 A02 F4P | 38
NK‑35 | 1 600 A02 F4R | 35 | 2,7 (nareckan)
NM‑13 | 1 600 A02 F4S | Čelik | 13 | 3 (stepenasti) | Crni
NM‑16 | 1 600 A02 F4T | 16
NM‑19 | 1 600 A02 F4U | 19
GNB 18V-40:
NB‑40 | 1 600 A02 R7F | Beton | 40 | 2,7 (glatki) | 6,25 | Ugljenični čelik, galvanski pocinkovan | Plavi

Punjenje magacina:

- Ako je potrebno, očistite klizač magacina (14) i magacin (12), npr. četkicom.
- Pritisnite taster (15) na klizaču magacina (14) i gurnite ga u smeru otvora magacina sve dok ne uskoči.
- Postavite odgovarajuću traku sa ekserima (22) u otvor magacina. Standardni magacin može da se puni sa najviše 2 trake sa ekserima, a prošireni magacin (pribor) sa 4.
- Pritisnite taster (15) na klizaču magacina (14) i gurnite ga ka napred do graničnika.

Napomena: Ako se u magacinu (12) nalaze još samo 2 eksera, kontaktni element (17) ne može da se pritisne i ne može da se pokrene postupak zakivanja. Napunite magacin.

Pražnjenje magacina:

- Pritisnite taster (15) na klizaču magacina (14) i gurnite ga u smeru otvora magacina sve dok ne uskoči.
- Okrenite magacin tako da traka sa ekserima (22) može da ispadne iz otvora magacina.