# 技术参数

充电式射钉枪 |  | GNB 18V‑38 | GNB 18V‑40
--- | --- | --- | ---
物品代码 |  | ‎3 601 JL7 000‎‎‎‎ | ‎3 601 JL7 001‎‎‎‎
额定电压 | 伏特= | 18 | 18
触发系统 |  | 带保险序列的单次触发 | 带保险序列的单次触发
最大击发频率（搭配≥ 4安培小时的充电电池） | 每秒次数 | 2 | 2
钉入物
型号 |  | 钉子 | 钉子
长度 | 毫米 | 13−38 | 13−40
柄直径 | 毫米 | 2.7−3 | 2.7−3
标准钉匣容量 | 钉子 | 22 | 22
不带充电电池的尺寸（长 × 宽 × 高） | 毫米 | 405 × 138 × 309 | 405 × 138 × 309
含充电电池的重量A) | 公斤 | 4.4−5.4 | 4.4−5.4
不含充电电池的重量 | 公斤 | 4.1 | 4.1
充电时建议的环境温度 | 摄氏度 | 0至+35 | 0至+35
运行时允许的环境温度B) | 摄氏度 | −5至+50 | −5至+50
存放时允许的环境温度 | 摄氏度 | –20至+50 | –20至+50
兼容的充电电池 |  | GBA 18V… ProCORE18V… | GBA 18V… ProCORE18V…
推荐的确保全功率的充电电池 |  | ProCORE18V… ≥ 4安培小时 | ProCORE18V… ≥ 4安培小时
推荐的充电器 |  | GAL 18… GAX 18V… GAL 36… | GAL 18… GAX 18V… GAL 36…

A)

  视所使用的充电电池而定

B)

  温度<0摄氏度时功率受限

数值可能因不同产品而异，并且受到应用和环境条件影响。更多信息请参见www.bosch-professional.com/wac。