# Vedligeholdelse og ‌rengøring

- Tag akkuen ud af el-værktøjet, før du udfører arbejde på det (f.eks. vedligeholdelse, værktøjsskift, etc.). Utilsigtet aktivering af tænd/sluk-knappen er forbundet med kvæstelsesfare.

- El-værktøj og ventilationsåbninger skal altid holdes rene for at sikre et godt og sikkert arbejde.

Hvis el-værktøjet har været opbevaret i 2 år eller længere uden at blive brugt, anbefales det at få det serviceret af en autoriseret kundeserviceafdeling for Bosch-el-værktøj.

## Fejlafhjælpning

Problem | Årsag | Afhjælpning
--- | --- | ---
El-værktøjet reagerer ikke. | Akkuen er ikke isat, eller der er isat en afladet akku | Isæt en opladet akku.
Akkuen og/eller el-værktøjet har ikke opnået driftstemperatur | La akkuen og el-værktøjet få driftstemperatur.
El-værktøjet er ikke tændt | Tænd el-værktøjet med tænd/sluk-knappen (1) på brugerinterfacet.
Inddrivning ikke aktiveret | ≤ 2 søm i magasinet (12) | Fyld magasinet (12) op.
Udløser (6) spærret | Tryk oplåsningsknappen (5) mod venstre for at låse udløseren (6) op.
Arbejdsrækkefølgen er ikke korrekt | Overhold den korrekte arbejdsrækkefølge: Løft kontaktelementet (17) op fra underlaget. Slip udløseren (6). Tryk kontaktelementet lodret ned mod underlaget. Tryk på udløseren inden for 2 sekunder, efter at kontaktelementet er blevet trykket helt ind.
Sømmet sidder ikke dybt nok. | El-værktøj for koldt | Lad akkuen og el-værktøjet opnå driftstemperatur.
Dybdeanslaget er indstillet forkert | Tryk knappen til dybdeanslaget (20) mod venstre.
For lange søm | Brug kortere søm. Vær opmærksom på den egnede effektive forankringslængde hef til opgaven.
For hårdt underlag | Brug alternative fastgørelsesmetoder som f.eks. dyvler.
Sømmet sidder for dybt. | Dybdeanslaget er indstillet forkert | Tryk knappen til dybdeanslaget (20) mod højre.
For korte søm | Brug længere søm. Vær opmærksom på den egnede effektive forankringslængde hef til opgaven.
For blødt underlag | Brug alternative fastgørelsesmetoder som f.eks. dyvler.
Sømmet bliver bøjet eller knækker. | El-værktøjet står skævt på underlaget | Sæt el-værktøjet lodret an mod underlaget. Juster med støttefoden (13) på jævnt underlag.
For lange søm | Brug kortere søm. Vær opmærksom på den egnede effektive forankringslængde hef til opgaven.
For hårdt underlag | På beton med hård indeslutning skal du forsøge at monteret et andet sted. Ellers skal du bruge alternative fastgørelsesmetoder som f.eks. dyvler.
Sømmene sidder ikke i stål. | For tyndt stålunderlag | Brug alternative fastgørelsesmetoder som f.eks. skruer.
Søm kommer ikke ud af kontaktelementet, eller kontaktelementet forbliver inde. | Blokering i kontaktelementet (f.eks. fremmedlegemer eller snavs) | Fjern blokeringen se Afhjælpning af blokering/nulstilling.
For høj fejlfrekvens | For hårdt underlag | Brug alternative fastgørelsesmetoder som f.eks. dyvler.
Slidt slagstempel | Få repareret el-værktøjet på et autoriseret serviceværksted for Bosch -el-værktøj.
Søm glider ikke ind i magasinet. | Snavset magasin | Rengør magasinet (12), f.eks. med en pensel.