# Одржување и чистење

- Пред секое работење на електричниот алат (на пр. одржување, промена на алатот итн.) извадете ја батеријата од електричниот алат. При невнимателно притискање на прекинувачот за вклучување/исклучување постои опасност од повреди.

- Одржувајте ја чистотата на електричниот апарат и отворите за проветрување, за да може добро и безбедно да работите.

Ако електричниот алат е складиран 2 години или подолго и не се користи, се препорачува да го однесете алатот во овластен сервисен центар за Bosch за одржување.

## Отстранување дефекти

Проблем | Причина | Помош
--- | --- | ---
Електричниот алат не функционира. | Нема или е вметната празна батерија | Вметнете наполнета батерија.
Батеријата и/или електричниот алат се надвор од границите на работна температура | Оставете да се аклиматизираат батеријата и електричниот алат за да достигнат работна температура.
Електричниот алат не е вклучен | Вклучете го електричниот алат со копчето за вклучување/исклучување (1) на корисничкиот интерфејс.
Не е активиран процес на набивање | ≤ 2 шајки во магацинот (12) | Наполнете го магацинот (12).
Чкрапалото (6) е блокирано | Притиснете го прекинувачот за отклучување (5) кон лево, за чкрапало (6) да го отклучите.
Редоследот на работа не е правилно извршен | Придржувајте се до правилниот редослед на работа: Подигнете го контактниот елемент (17) од подлогата. Отпуштете го чкрапалото (6). Притиснете го контактниот елемент вертикално на подлогата. Притиснете го чкрапалото во рок од 2 s откако ќе го притиснете контактниот елемент.
Шајката не е доволно длабоко поставена. | Електричниот алат е премногу ладен | Оставете да се аклиматизира електричниот алат за да достигне работна температура.
Граничникот за длабочина е погрешно поставен | Притиснете го прекинувачот за граничник за длабочина (20) кон лево.
Предолга шајка | Користете пократки шајки. Внимавајте на ефективната должина на прицврстување погодна за вашата примена hef.
Подлогата е премногу цврста | Користете алтернативни методи за прицврстување, како што се типли.
Шајката е премногу длабоко поставена. | Граничникот за длабочина е погрешно поставен | Притиснете го прекинувачот за граничник за длабочина (20) кон десно.
Прекратка шајка | Користете подолги шајки. Внимавајте на ефективната должина на прицврстување погодна за вашата примена hef.
Подлогата е премногу мека | Користете алтернативни методи за прицврстување, како што се типли.
Шајката се витка или крши. | Електричен алат е поставен закосено на подлогата | Поставете го електричниот алат вертикално на подлогата. Ако површината е рамна, користете ја потпорната ногарка (13) за порамнување.
Предолга шајка | Користете пократки шајки. Внимавајте на ефективната должина на прицврстување погодна за вашата примена hef.
Подлогата е премногу цврста | Кај бетон со тврди инклузии, обидете се да го прицврстите на друго место. Или користете алтернативни методи за прицврстување како што се типли.
Шајките не се фиксираат во челик. | Челичната подлога е премногу тенка | Користете алтернативни методи за прицврстување, како што се завртки.
Клинецот не излегува од контактниот елемент или контактниот елемент останува во притисната положба. | Блокада во контактниот елемент (на пр. поради страни тела или нечистотија) | Отстранете ја блокадата види Отстранете ги блокадите/ресетирање.
Превисока стапка на дефект | Подлогата е премногу цврста | Користете алтернативни методи за прицврстување, како што се типли.
Втиснувачот е истрошен | Оставете електричниот алат на поправка во авторизирана сервисна служба за Bosch -електрични алати.
Шајките не се лизгаат во магацинот. | Магацинот има нечистотии | Исчистете го магацинот (12), на пр. со четка.