# Ndërfaqja e përdoruesit

Ndërfaqja e përdoruesit shërben:

- për të ndezur/fikur veglën elektrike
- për të shfaqur statusin e veglës elektrike
- për shfaqjen e statusit të karikimit të baterisë
- për rivendosje

## Treguesi i statusit

Shfaqja e statusit me ngjyra (2) | Kuptimi/shkaku | Zgjidhja
--- | --- | ---
jeshile | Vegla elektrike është gati për përdorim. | –
e verdhë | Mbrojtja nga mbinxehja: Motori ose elektronika janë shumë të ngrohta. | Lëreni veglën elektrike të ftohet. Nëse motori dhe elektronika janë brenda temperaturës së funksionimit, vegla elektrike kthehet automatikisht në funksionimin normal.
blu | Mbrojtja ndaj të ftohtit: Vegla elektrike është shumë e ftohtë. | Lëreni veglën elektrike të marrë temperaturën në një mjedis të ngrohtë.Nëse motori dhe elektronika janë brenda temperaturës së funksionimit, vegla elektrike kthehet automatikisht në funksionimin normal.
e kuqe | U zbulua bllokimi: Grushti nuk mund të kthehet në pozicionin e duhur. | Pastroni bllokimin shih Eliminoni bllokimet/Rivendosje.
portokalli | Motori është i bllokuar: Grushti nuk mund të sillet në pozicionin e duhur. | Pastroni bllokimin shih Eliminoni bllokimet/Rivendosje.
cyan | Mbrojtja nga mbirryma: Motori konsumon shumë energji. | Kontrolloni veglën elektrike për bllokime ose ndotje të rënda dhe hiqni ato shih Eliminoni bllokimet/Rivendosje. Nëse gabimi vazhdon, kontaktoni një qendër shërbimi të autorizuar të veglave elektrike Bosch.
magenta (për 3 s, më pas jeshile) | Rekomandohet mirëmbajtja: shkalla e gabimit shumë e lartë (p.sh. gozhdë të përthyera ose thellësia e pamjaftueshme e depërtimit) | Kontaktoni një qendër shërbimi të autorizuar për Bosch veglat elektrike.
e bardhë | Gabim elektronik ose sensor | Vegla elektrike është vendosur në gjendje të kyçur dhe nuk mund të përdoret.Kontaktoni një qendër shërbimi të autorizuar për Bosch veglat elektrike.

Treguesi i nivelit të karikimit të baterisë (3) | Kapaciteti
--- | ---
Dritë e vazhdueshme 5× jeshile | 80–100 %
Dritë e vazhdueshme 4× jeshile | 60–80 %
Dritë e vazhdueshme 3× jeshile | 40–60 %
Dritë e vazhdueshme 2× jeshile | 20–40 %
Dritë e vazhdueshme 1× jeshile | 5–20 %
Dritë pulsuese 1× jeshile | 0–5 %