# Napełnianie/opróżnianie magazynka (zob. rys. B)

- Posługując się gwoździami, zwłaszcza podczas ich ładowania i rozładowywania, należy zachować ostrożność. Gwoździe są ostro zakończone, co może doprowadzić do obrażeń ciała.

- Należy używać wyłącznie gwoździ zalecanych przez Bosch dla posiadanego elektronarzędzia. Stosowanie niedozwolonych gwoździ może doprowadzić do uszkodzenia elektronarzędzia i obrażeń ciała.

Podczas wszystkich prac przy magazynku należy trzymać elektronarzędzie w taki sposób, aby wylot (18) nie był ustawiony w kierunku ciała użytkownika ani innych osób.

Wybór gwoździ w zależności od potrzeb:

Oznaczenie | Nr katalogowy | Przeznaczenie | Długość (mm) | Średnica (mm) | Materiał | Kolor wkładu z gwoździami
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Trzpień | Łeb
NB‑16 | 1 600 A02 F4K | Beton | 16 | 2,7 (gładki) | 6,25 | Stal węglowa, ocynk galwaniczny | Niebieski
NB‑19 | 1 600 A02 F4L | 19
NB‑25 | 1 600 A02 F4M | 25
NB‑32 | 1 600 A02 F4N | 32
NB‑38 | 1 600 A02 F4P | 38
NK‑35 | 1 600 A02 F4R | 35 | 2,7 (radełkowany)
NM‑13 | 1 600 A02 F4S | Stal | 13 | 3 (stopniowany) | Czarny
NM‑16 | 1 600 A02 F4T | 16
NM‑19 | 1 600 A02 F4U | 19
GNB 18V-40:
NB‑40 | 1 600 A02 R7F | Beton | 40 | 2,7 (gładki) | 6,25 | Stal węglowa, ocynk galwaniczny | Niebieski

Napełnianie magazynka:

- W razie potrzeby oczyścić suwak magazynka (14) i magazynek (12), np. za pomocą pędzelka.
- Nacisnąć przycisk (15) na suwaku magazynka (14) i przesunąć go w kierunku wlotu magazynka aż do zablokowania.
- Wsunąć odpowiedni wkład z gwoździami (22) we wlot magazynka. Standardowy magazynek można napełnić maks. 2 wkładami z gwoździami, większy magazynek (osprzęt) maks. 4 wkładami z gwoździami.
- Nacisnąć przycisk (15) na suwaku magazynka (14) i przesunąć go do przodu aż do oporu.

Wskazówka: Jeżeli w magazynku (12) pozostały jeszcze 2 gwoździe, element kontaktowy (17) nie daje się już wcisnąć i nie można wyzwolić strzału. Należy napełnić magazynek.

Opróżnianie magazynka:

- Nacisnąć przycisk (15) na suwaku magazynka (14) i przesunąć go w kierunku wlotu magazynka aż do zablokowania.
- Obrócić magazynek w taki sposób, aby wkład z gwoździami (22) mógł wysunąć się z wlotu magazynka.