# Magazijn vullen/leegmaken (zie afbeelding B)

- Ga voorzichtig te werk bij het hanteren van spijkers, vooral bij het plaatsen en verwijderen. De spijkers hebben scherpe punten die persoonlijk letsel kunnen veroorzaken.

- Gebruik uitsluitend spijkers die door Bosch voor uw elektrische gereedschap worden aanbevolen. Het gebruik van ongeoorloofde spijkers kan het elektrische gereedschap beschadigen en letsel veroorzaken.

Houd het elektrische gereedschap tijdens alle werkzaamheden aan het magazijn zodanig dat de monding (18) noch op uw eigen lichaam noch op andere personen gericht is.

Spijkers conform gebruiksdoel selecteren:

Beschrijving | Bestelnummer | Geschikt voor | Lengte (mm) | Diameter (mm) | Materiaal | Kleur spijkerstrip
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Schacht | Kop
NB‑16 | 1 600 A02 F4K | Beton | 16 | 2,7 (glad) | 6,25 | Koolstofstaal, galvanisch verzinkt | Blauw
NB‑19 | 1 600 A02 F4L | 19
NB‑25 | 1 600 A02 F4M | 25
NB‑32 | 1 600 A02 F4N | 32
NB‑38 | 1 600 A02 F4P | 38
NK‑35 | 1 600 A02 F4R | 35 | 2,7 (gekarteld)
NM‑13 | 1 600 A02 F4S | Staal | 13 | 3 (getrapt) | Zwart
NM‑16 | 1 600 A02 F4T | 16
NM‑19 | 1 600 A02 F4U | 19
GNB 18V-40:
NB‑40 | 1 600 A02 R7F | Beton | 40 | 2,7 (glad) | 6,25 | Koolstofstaal, galvanisch verzinkt | Blauw

Magazijn vullen:

- Reinig eventueel de magazijnschuif (14) en het magazijn (12), bijv. met een kwast.
- Druk op de toets (15) op de magazijnschuif (14) en schuif deze in de richting van de magazijnopening tot hij vastklikt.
- Schuif een geschikte spijkerstrip (22) in de magazijnopening. Het standaardmagazijn kan met maximaal 2 spijkerstrips worden gevuld, het uitgebreide magazijn (accessoire) met 4.
- Druk op de toets (15) op de magazijnschuif (14) en schuif deze tot aan de aanslag naar voren.

Aanwijzing: Als er nog maar 2 spijkers in het magazijn (12) zitten, kan het contactelement (17) niet meer ingedrukt en geen inslagbewerking meer geactiveerd worden. Vul het magazijn bij.

Magazijn leegmaken:

- Druk op de toets (15) op de magazijnschuif (14) en schuif deze in de richting van de magazijnopening tot hij vastklikt.
- Draai het magazijn zodanig dat de spijkerstrip (22) uit de magazijnopening kan glijden.