# Caractéristiques techniques

Cloueur sans-fil |  | GNB 18V‑38 | GNB 18V‑40
--- | --- | --- | ---
Référence |  | ‎3 601 JL7 000‎‎‎‎ | ‎3 601 JL7 001‎‎‎‎
Tension nominale | V= | 18 | 18
Système de déclenchement |  | Déclenchement au coup par coup avec séquence de sécurité | Déclenchement au coup par coup avec séquence de sécurité
Fréquence de pose maxi (avec batterie ≥ 4 Ah) | s−1 | 2 | 2
Élément de fixation utilisé
Type |  | Clou | Clou
Longueur | mm | 13−38 | 13−40
Diamètre de tige | mm | 2,7−3 | 2,7−3
Capacité du chargeur standard | Clous | 22 | 22
Dimensions sans batterie (longueur x largeur x hauteur) | mm | 405 × 138 × 309 | 405 × 138 × 309
Poids avec batterieA) | kg | 4,4−5,4 | 4,4−5,4
Poids sans batterie | kg | 4,1 | 4,1
Températures ambiantes recommandées pour la charge | °C | 0 … +35 | 0 … +35
Températures ambiantes autorisées pour l’utilisationB) | °C | −5 … +50 | −5 … +50
Températures ambiantes autorisées pour le stockage | °C | –20 … +50 | –20 … +50
Batteries compatibles |  | GBA 18V… ProCORE18V… | GBA 18V… ProCORE18V…
Batteries recommandées pour une pleine puissance |  | ProCORE18V… ≥ 4 Ah | ProCORE18V… ≥ 4 Ah
Chargeurs recommandés |  | GAL 18… GAX 18V… GAL 36… | GAL 18… GAX 18V… GAL 36…

A)

  selon l’accumulateur utilisé

B)

  performances réduites à des températures < 0 °C

Les valeurs peuvent varier selon le produit, les conditions d’utilisation et les conditions ambiantes. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.bosch-professional.com/wac.