# Tehnični podatki

Akumulatorski udarni vijačnik |  | GDS 18V-750 C
--- | --- | ---
Kataloška številka |  | ‎‎‎‎‎‎‎3 601 JL9 0..‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
Nazivna napetost | V= | 18
Število vrtljajev v prostem tekuA)
Nastavitev 1 | min–1 | 800
Nastavitev 2 | min–1 | 1500
Nastavitev 3 | min–1 | 2400
Število udarcevA)
Nastavitev 1 | min–1 | 1500
Nastavitev 2 | min–1 | 2300
Nastavitev 3 | min–1 | 3000
Vrtilni momentA)
Nastavitev 1 | Nm | 270
Nastavitev 2 | Nm | 380
Nastavitev 3 | Nm | 750
Najv. zatezni momentA) | Nm | 750
Najv. moment odvijanjaA) | Nm | 1000
Premer strojnih vijakov | mm | M12–M22
Vpenjalni sistem |  | ∎ ½"
Teža | kg | 2,1–3,1
Priporočena zunanja temperatura med polnjenjem | °C | 0 ... +35
Dovoljena zunanja temperatura med delovanjem in med skladiščenjem | °C | –20 ... +50
Priporočene akumulatorske baterije |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Priporočeni polnilniki |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Gumbna baterija | Tip | CR 2032
Prenos podatkov
Bluetooth®B) |  | Bluetooth® 4.1 (Low Energy)
Interval signala | s | 8
Največji doseg signalaC) | m | 30

A)

  Izmerjeno pri 20−25 °C z akumulatorsko baterijo ProCORE18V 8.0Ah.

B)

  Prenosne naprave morajo biti združljive z nizkoenergijskimi orodji s funkcijo Bluetooth® (različica 4.1) in podpirati Generic Access Profile (GAP).

C)

  Doseg signala lahko glede na zunanje dejavnike, vključno z uporabljenim sprejemnikom, močno niha. V zaprtih prostorih in zaradi kovinskih ovir (npr. stene, police, kovčki itd.) je lahko doseg signala Bluetooth® občutno manjši.

Vrednosti se lahko razlikujejo glede na izdelek in so odvisne od pogojev uporabe in okoljskih pogojev. Več informacij je na voljo na spletni strani www.bosch-professional.com/wac.