# Tehniskie dati

Akumulatora triecienskrūvgriezis |  | GDS 18V-750 C
--- | --- | ---
Izstrādājuma numurs |  | ‎‎‎‎‎‎‎3 601 JL9 0..‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
Nominālais spriegums | V= | 18
Apgriezienu skaits brīvgaitāA)
1. iestatījums | min–1 | 800
2. iestatījums | min–1 | 1500
3. iestatījums | min–1 | 2400
Triecienu biežumsA)
1. iestatījums | min–1 | 1500
2. iestatījums | min–1 | 2300
3. iestatījums | min–1 | 3000
Griezes momentsA)
1. iestatījums | Nm | 270
2. iestatījums | Nm | 380
3. iestatījums | Nm | 750
Maks. pievilkšanas momentsA) | Nm | 750
Maks. atskrūvēšanas momentsA) | Nm | 1000
Metriskās vītnes skrūves Ø | mm | M12–M22
Darbinstrumenta stiprinājums |  | ∎ ½"
Svars | kg | 2,1–3,1
Ieteicamā apkārtējās vides temperatūra uzlādes laikā | °C | 0 ... +35
Pieļaujamā apkārtējā gaisa temperatūra darbības laikā un uzglabāšanas laikā | °C | –20 ... +50
Ieteicamie akumulatori |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Ieteicamās uzlādes ierīces |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Pogas tipa baterija | Modelis | CR 2032
Datu pārraide
Bluetooth®B) |  | Bluetooth® 4.1 (Low Energy)
Signālu intervāls | s | 8
Maks. signāla sniedzamībaC) | m | 30

A)

  Mērījums 20−25 °C temperatūrā ar akumulatoru ProCORE18V 8.0Ah.

B)

  Mobilajām gala ierīcēm jābūt saderīgām ar Bluetooth® Low-Energy ierīcēm (versija 4.1) un jāatbalsta profils Generic Access Profile (GAP).

C)

  Signāla sniedzamība var ievērojami mainīties atbilstīgi ārējiem apstākļiem, arī izmantotajai uztveršanas ierīcei. Slēgtās telpās un metāla šķēršļu (piemēram, sienas, plaukti, konstrukcijas u. c.) dēļ Bluetooth® signāla sniedzamība var būtiski samazināties.

Vērtības var atšķirties atkarībā no konkrētā izstrādājuma un izmantošanas vai apkārtējās vides apstākļiem. Plašāku informāciju skatiet vietnē www.bosch-professional.com/wac.