# Dane techniczne

Akumulatorowa wkrętarka udarowa |  | GDS 18V-750 C
--- | --- | ---
Numer katalogowy |  | ‎‎‎‎‎‎‎3 601 JL9 0..‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
Napięcie znamionowe | V= | 18
Prędkość obrotowa bez obciążeniaA)
ustawienie 1 | min–1 | 800
ustawienie 2 | min–1 | 1500
ustawienie 3 | min–1 | 2400
Liczba udarówA)
ustawienie 1 | min–1 | 1500
ustawienie 2 | min–1 | 2300
ustawienie 3 | min–1 | 3000
Moment obrotowyA)
ustawienie 1 | Nm | 270
ustawienie 2 | Nm | 380
ustawienie 3 | Nm | 750
Maks. moment obrotowy podczas dokręcaniaA) | Nm | 750
Maks. moment obrotowy podczas odkręcaniaA) | Nm | 1000
Ø śrub maszynowych | mm | M12–M22
Uchwyt narzędziowy |  | ∎ ½"
Waga | kg | 2,1–3,1
Zalecana temperatura otoczenia podczas ładowania | °C | 0 ... +35
Dopuszczalna temperatura otoczenia podczas pracy i podczas przechowywania | °C | –20 ... +50
Zalecane akumulatory |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Zalecane ładowarki |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Bateria okrągła | Typ | CR 2032
Transmisja danych
Bluetooth®B) |  | Bluetooth® 4.1 (Low Energy)
Odstęp między sygnałami | s | 8
Maks. zasięg sygnałuC) | m | 30

A)

  Pomiar wykonany przy temperaturze 20−25 °C z akumulatorem ProCORE18V 8.0Ah.

B)

  Urządzenia mobilne muszą być kompatybilne z urządzeniami Bluetooth® Low Energy (wersja 4.1), a także obsługiwać profil GAP [Generic Access Profile (GAP)].

C)

  Zasięg uzależniony jest od warunków zewnętrznych oraz od zastosowanego odbiornika. W pomieszczeniach zamkniętych i w przypadku barier metalowych (np. ściany, regały, walizki itp.) zasięg sygnału Bluetooth® może być znacznie mniejszy.

Wartości mogą różnić się w zależności od produktu, zastosowania i warunków otoczenia. Więcej informacji na stronie: www.bosch-professional.com/wac.