# Tehnički podaci

Uvrtač sa udarcima i akumulatorom |  | GDS 18V-750 C
--- | --- | ---
Broj artikla |  | ‎‎‎‎‎‎‎3 601 JL9 0..‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
Nominalni napon | V= | 18
Broj obrtaja u praznom hoduA)
Podešavanje 1 | min–1 | 800
Podešavanje 2 | min–1 | 1500
Podešavanje 3 | min–1 | 2400
Broj udaraA)
Podešavanje 1 | min–1 | 1500
Podešavanje 2 | min–1 | 2300
Podešavanje 3 | min–1 | 3000
Obrtni momenatA)
Podešavanje 1 | Nm | 270
Podešavanje 2 | Nm | 380
Podešavanje 3 | Nm | 750
Maks. zatezni momenatA) | Nm | 750
Maks. momenat otpuštanjaA) | Nm | 1000
Ø mašinskih zavrtanja | mm | M12–M22
Prihvat za alat |  | ∎ ½"
Težina | kg | 2,1–3,1
Preporučena temperatura okruženja prilikom punjenja | °C | 0 ... +35
Dozvoljena temperatura okruženja u radu i prilikom skladištenja | °C | –20 ... +50
Preporučeni akumulatori |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Preporučeni punjači |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Dugmasta baterija | Tip | CR 2032
Prenos podataka
Bluetooth®B) |  | Bluetooth® 4.1 (Low Energy)
Interval signala | s | 8
Maks. domet signalaC) | m | 30

A)

  Mereno na 20−25 °C sa akumulatorom ProCORE18V 8.0Ah.

B)

  Mobilni krajnji uređaji moraju biti kompatibilni sa Bluetooth®-Low-Energy uređajima (verzija 4.1) i moraju da podržavaju Generic Access Profile (GAP).

C)

  Opseg može veoma varirati, u zavisnosti od spoljašnjih uslova, uključujući i upotrebljeni prijemnik. Unutar zatvorenih prostorija i kroz metalne prepreke (npr. zidove, police, kofere i sl.) domet Bluetooth® signala može biti znatno manji.

Vrednosti mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda i zavise od uslova upotrebe i uslova iz okoline. Dodatne informacije možete pogledati na adresi www.bosch-professional.com/wac.