# Interfaţă pentru utilizator

Interfaţa pentru utilizator (7), consultă imaginea B, permite preselectarea turaţiei şi modului de lucru, precum şi indicarea nivelului de încărcare al sculei electrice.

##

Indicatorul de stare al sculei electrice (11) indică starea actuală a sculei electrice.

Culoare indicator de stare | Semnificaţie | Remediere
--- | --- | ---
Verde | Sculă electrică conectată şi pregătită pentru funcţionare | −
Galben | Temperatura critică a fost atinsă | Deconectează scula electrică şi las-o să se răcească.
Acumulator aproape descărcat | Încarcă acumulatorul.
Roşu | Sculă electrică supraîncălzită | Lasă scula electrică să se răcească.
Acumulator descărcat | Încarcă acumulatorul.
Aprindere intermitentă în albastru | Scula electrică este racordată la dispozitivul mobil/Setările sunt transferate | −

##

Cu ajutorul tastei de preselectare a turaţiei (15) poţi selecta una dintre cele 3 trepte de turaţie. Apasă în mod repetat tasta (15) până când reglajul dorit este semnalizat de indicatorul de turaţie (16). Reglajul selectat va fi memorat.

Poţi preselecta turaţia şi prin intermediul aplicaţiei Bosch PRO360.

Turaţia necesară depinde de material şi de condiţiile de lucru, putând fi determinată printr-o probă practică.

| Reglajul de bază al turaţiei pentru fiecare treaptă
--- | ---
1 | 2 | 3
[rot/min] | [rot/min] | [rot/min]
Număr de trepte de turaţie |  |  |
3 | 0–800 | 0–1500 | 0–2400

Cu ajutorul tastei de preselectare a turaţiei (15) poţi preselecta turaţia dorită chiar şi în timpul funcţionării sculei.

##

Interfaţa pentru utilizator poate fi blocată şi deblocată prin intermediul funcţiei „Blocare interfaţă pentru utilizator” din aplicaţia Bosch PRO360.

## Blocarea şi deblocarea prin intermediul interfeţei pentru utilizator:

Activează funcţia „Deblocare/Blocare de la aparat” din aplicaţia Bosch PRO360.

Funcţia este acum activată suplimentar pe scula electrică.

Pentru a bloca, respectiv debloca interfaţa pentru utilizator, menţine apăsate timp de 5 secunde cele două taste pentru modul (13) şi de preselectare a turaţiei (15).

OBSERVAŢIE: Dacă funcţia „Blocare interfaţă pentru utilizator” este activă, resetarea la setările implicite prin intermediul sculei electrice este dezactivată automat.

##

Scula electrică dispune de 2 moduri de lucru predefinite, A şi B (12). Prin intermediul aplicaţiei Bosch PRO360 poţi programa suplimentar prin A şi B modurile de lucru (12) pentru diferite utilizări şi poţi adapta modurile deja existente.

Pentru a comuta între modurile de lucru A şi B (12), apasă tasta (13).

Pentru a părăsi modurile de lucru, apasă tasta de preselectare a turaţiei (15).