# Comando tramite app

L’elettroutensile è equipaggiabile con un modulo Bluetooth®, che, mediante tecnologia wireless, consente di trasferire dati verso alcuni tipi di dispositivi mobili, dotati di interfaccia Bluetooth® (ad es. smart device).

Per comandare l’elettroutensile tramite Bluetooth®, è necessaria l’app Bosch «Bosch PRO360». L’applicazione è scaricabile dagli App Store (Apple App Store o Google Play Store).

Selezionare quindi nell’app l’opzione «My Tools». Il display del proprio dispositivo mobile indicherà tutti i passaggi successivi, necessari per connettere l’elettroutensile al dispositivo terminale.

Una volta stabilita la connessione con il dispositivo mobile, saranno disponibili le seguenti funzioni:

- Registrazione e personalizzazione

- Controllo stato ed emissione di messaggi di avviso

- Informazioni ed impostazioni generali

- Gestione

- Impostazione dei livelli del numero di giri

- Impostazione delle modalità operative

## Secure Socket Release

Durante l’avvitamento o lo svitamento di viti e dadi, la bussola può incepparsi. La probabilità che ciò si verifichi può essere notevolmente ridotta attivando la funzione «Secure Socket Release». Grazie a questa funzione, l’elettroutensile inverte per breve tempo il senso di rotazione dell’utensile accessorio.

Attivare la funzione «Secure Socket Release» tramite l’app Bosch PRO360.