# البيانات الفنية

مفك لوالب دقاق عامل بمركم |  | GDS 18V-750 C
--- | --- | ---
رقم الصنف |  | ‎‎‎‎‎‎‎3 601 JL9 0..‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
الجهد الاسمي | فلط= | ‎18
عدد اللفات اللاحمليA)
وضع الضبط 1‏ | لفة/دقيقة | 800
وضع الضبط 2‏ | لفة/دقيقة | 1500
وضع الضبط 3‏ | لفة/دقيقة | 2400
عدد الطرقاتA)
وضع الضبط 1‏ | min-1 | 1500
وضع الضبط 2‏ | min-1 | 2300
وضع الضبط 3‏ | min-1 | 3000
عزم الدورانA)
وضع الضبط 1‏ | نيوتن متر | 270
وضع الضبط 2‏ | نيوتن متر | 380
وضع الضبط 3‏ | نيوتن متر | ‎750
عزم الربط الأقصىA) | نيوتن متر | ‎750
أقصى عزم فكA) | نيوتن متر | 1000
لوالب آلات بقطر | مم | M22–M12
حاضن العدة |  | ∎ ½ بوصة
الوزن | كجم | 2,1–3,1‏
درجة الحرارة المحيطة الموصى بها عند الشحن | °م | 0 ... +35‏
درجة الحرارة المحيطة المسموح بها عند التشغيل وعند التخزين | °م | –20 ... +50‏
المراكم الموصى بها |  | GBA 18V... ProCORE18V...‎
أجهزة الشحن الموصى بها |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...‎
بطارية قرصية | النوع | CR 2032
نقل البيانات
Bluetooth®‎‏‏‎‎‏‏‎‎‏‏‎‏‎‏‏‎‏‏B)‎‏‏‎‏‏‎‏‏‎‏‏‎‏‏‎‎‏‏‎‎‏‏‎‎‏‏‎‎‏‏‎‏‎‏‏‎‏‎‏‏‎‏‎‏‏‎‏‎‏‏‎‏‏‎‏‏‎‏‏‎‏‏‎‏‏‎‏‏‎‏‏ |  | Bluetooth® 4.1 (Low Energy)‎
مسافة الإشارة | ثانية | 8
أقصى مدى للإشارةC) | متر | 30

A)

  مقاسة عند درجة حرارة 20−25 °م مع مركم ProCORE18V 8.0Ah

B)

  يجب أن يكون الجهاز الجوال متوافق مع الأجهزة منخفضة الطاقة Bluetooth®‎ (الإصدار 4.1) ويدعم وضع الوصول العام (GAP).

C)

  قد يختلف مدى الإرسال بدرجة كبيرة تبعًا للظروف الخارجية، بما في ذلك جهاز الاستقبال المستخدم. داخل الأماكن المغلقة ومن خلال الحواجز المعدنية (على سبيل المثال الجدران والأرفف والحقائب وما شابه) قد ينخفض مدى إرسال Bluetooth®‎‎ بشكل كبير.

قد تختلف القيم حسب المنتج وظروف الاستخدام والبيئة. المزيد من المعلومات على موقع الإنترنت www.bosch-professional.com/wac.