# Технически данни

Акумулаторен ударен винтоверт |  | GDS 18V-750 C
--- | --- | ---
Каталожен номер |  | ‎‎‎‎‎‎‎3 601 JL9 0..‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
Номинално напрежение | V= | 18
Обороти на празен ходA)
Степен 1 | min–1 | 800
Степен 2 | min–1 | 1500
Степен 3 | min–1 | 2400
Честота на ударитеA)
Степен 1 | min–1 | 1500
Степен 2 | min–1 | 2300
Степен 3 | min–1 | 3000
Въртящ моментA)
Степен 1 | Nm | 270
Степен 2 | Nm | 380
Степен 3 | Nm | 750
Макс. момент на затяганеA) | Nm | 750
Макс. момент на разхлабванеA) | Nm | 1000
Диаметър на машинни винтове | mm | M12–M22
Гнездо за работен инструмент |  | ∎ ½"
Тегло | kg | 2,1–3,1
Препоръчителна температура на околната среда при зареждане | °C | 0 ... +35
Разрешена температура на околната среда при работа и при складиране | °C | –20 ... +50
Препоръчителни акумулаторни батерии |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Препоръчителни зарядни устройства |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Бутонна батерия | Вид | CR 2032
Пренасяне на данни
Bluetooth®B) |  | Bluetooth® 4.1 (Low Energy)
Разстояние на сигнала | s | 8
Макс. диапазон на сигналаC) | m | 30

A)

  Измерено при 20−25 °C с акумулаторна батерия ProCORE18V 8.0Ah.

B)

  Мобилните устройства трябва да са съвместими с Bluetooth®-Low Energy (Version 4.1) и да поддържат профила Generic Access Profile (GAP).

C)

  Обхватът може да се изменя в широки граници в зависимост от конкретните условия, включително от използваното устройство. В затворени помещения и през метални прегради (напр. стени, шкафове, куфари и др.п.) обхватът на Bluetooth® сигналът може да бъде значително по-малък.

Стойностите могат да варират според продукта и да зависят от условията на употреба и на околната среда. Допълнителна информация на www.bosch-professional.com/wac.