# Användargränssnitt

Användargränssnittet (7), se bild B, är till för att välja varvtal och för arbetsläge och för att visa elverktygets status.

##

Statusindikering elverktyg (11) signalerar aktuellt tillstånd hos elverktyget.

Färg statusindikering | Betydelse | Åtgärd
--- | --- | ---
Grön | Elverktyget är igång och driftklart | −
Gul | Kritisk temperatur uppnådd | Stäng av elverktyget och låt det svalna.
Batteriet är nästan tomt | Ladda batteriet.
Röd | Elverktyg överhettat | Låt elverktyget svalna.
Batteri tomt | Ladda batteriet.
Blinkar blått | Elverktyget är anslutet till en mobil enhet/inställningarna överförs | −

##

Med knappen för varvtalsreglering (15) kan du välja varvtal i tre nivåer. Tryck på knappen (15) tills önskad inställning signaliseras i varvtalsindikatorn (16). Den valda inställningen sparas.

Du kan även välja varvtal via appen Bosch PRO360.

Det varvtal som krävs beror på materialet och arbetsvillkoren och kan förmedlas genom praktiskt försök.

| Grundinställning varvtal vid nivå
--- | ---
1 | 2 | 3
[v/min ] | [v/min ] | [v/min ]
Antal varvtalsnivåer |  |  |
3 | 0–800 | 0–1500 | 0–2400

Med knappen för varvtalsreglering (15) kan du välja det varvtal du behöver, även under drift.

##

Användargränssnittet kan spärras och låsa upp via funktionen ”Spärra användargränssnitt” i appen Bosch PRO360.

## Spärra och lås upp användargränssnittet:

Aktivera funktionen ”Spärra/lås upp verktyg” i appen Bosch PRO360.

Funktionen är nu dessutom aktiverad på elverktyget.

För att spärra eller låsa upp användargränssnittet, håll de båda knapparna läge (13) och varvtal (15) i 5 sekunder.

OBSERVERA: om funktionen ”Spärra/lås upp användargränssnitt” är aktiv, så avaktiveras återställningen av fabriksinställningarna via elverktyget automatiskt.

##

Elverktyget har två förprogrammerade arbetslägen A och B (12). Via appen Bosch PRO360 kan du under A och B (12) programmera arbetslägen för olika typer av användning samt anpassa befintliga arbetslägen.

För att växla mellan arbetslägena A och B (12), tryck på knappen (13).

Tryck på knappen för varvtalsförval för att lämna arbetslägena (15).