# Пользовательский интерфейс

Пользовательский интерфейс (7), см. рис. B, служит для выбора числа оборотов и предварительного выбора режима работы, а также для индикации состояния электроинструмента.

##

Индикатор состояния электроинструмента (11) показывает текущее состояние инструмента.

Цветной индикатор состояния | Значение | Устранение
--- | --- | ---
Зеленый свет | Электроинструмент включен и готов к работе | −
Желтый свет | Достижение критической температуры | Выключите электроинструмент и дайте ему остыть.
Аккумулятор почти разряжен | Зарядите аккумулятор.
Красный | Электроинструмент перегрелся | Дайте электроинструменту остыть.
Аккумулятор разряжен | Зарядите аккумулятор.
Мигает синим | Электроинструмент соединен с мобильным устройством/выполняется передача настроек | −

##

С помощью кнопки выбора числа оборотов (15) вы можете выбрать один из 3 режимов для установки необходимого числа оборотов. Нажимайте кнопку (15) до тех пор, пока индикатор числа оборотов (16) не отобразит выбранную настройку. Выбранная настройка сохраняется.

Вы также можете установить частоту вращения в приложении Bosch PRO360.

Нужное число оборотов зависит от материала и условий работы и может быть определено практическим путём.

| Базовая настройка частоты вращения по ступеням
--- | ---
1 | 2 | 3
[об/мин] | [об/мин] | [об/мин]
Число ступеней частоты вращения |  |  |
3 | 0–800 | 0–1500 | 0–2400

С помощью кнопки выбора числа оборотов (15) можно устанавливать необходимое число оборотов и во время работы.

##

Пользовательский интерфейс можно заблокировать и разблокировать с помощью функции «Блокировка пользовательского интерфейса» в приложении Bosch PRO360.

## Блокировка и разблокировка через пользовательский интерфейс:

Активируйте функцию «(Раз)блокировка с устройства» в приложении Bosch PRO360.

Теперь эта функция дополнительно включена на электроинструменте.

Для блокировки или разблокировки пользовательского интерфейса удерживайте нажатыми обе кнопки выбора режима (13) и выбора числа оборотов (15) в течение 5 секунд.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если функция «Блокировка пользовательского интерфейса» активна, сброс к заводским настройкам с помощью электроинструмента автоматически отключается.

##

Электроинструмент имеет 2 предустановленных режима работы A и B (12). Вы также можете использовать приложение Bosch PRO360 для программирования режимов работы A и B (12) для применения в различных ситуациях и настройки существующих режимов.

Переключайтесь между режимами работы A и B (12) нажатием кнопки (13).

Для выхода из режимов работы нажмите кнопку выбора числа оборотов (15).