# Техникалық мәліметтер

Аккумуляторлық қағатын бұрауыш |  | GDS 18V-750 C
--- | --- | ---
Өнім нөмірі |  | ‎‎‎‎‎‎‎3 601 JL9 0..‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
Номиналды кернеу | V= | 18
Бос жүріс күйіндегі айналу жиілігіA)
1-реттеу | мин-1 | 800
2-реттеу | мин-1 | 1500
3-реттеу | мин-1 | 2400
Соққы саныA)
1-реттеу | мин-1 | 1500
2-реттеу | мин-1 | 2300
3-реттеу | мин-1 | 3000
Айналу моментіA)
1-реттеу | Нм | 270
2-реттеу | Нм | 380
3-реттеу | Нм | 750
Макс. тарту моментіA) | Нм | 750
Макс. босату моментіA) | Нм | 1000
Машиналық бұрандалардың диаметрі | мм | M12–M22
Құрал бекіткіші |  | ∎ ½ дюйм
Салмағы | кг | 2,1–3,1
Зарядтау кезіндегі ұсынылатын қоршаған орта температурасы | °C | 0 ... +35
Жұмыс кезіндегі және сақтау кезіндегі рұқсат етілген қоршаған орта температурасы | °C | –20 ... +50
Ұсынылатын аккумуляторлар |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Ұсынылатын зарядтағыш құрылғылар |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Түймелі элемент | Түрі | CR 2032
Деректерді тасымалдау
Bluetooth®B) |  | Bluetooth® 4.1 (Low Energy)
Сигнал арақашықтығы | с | 8
Макс. сигнал арақашықтығыC) | м | 30

A)

  20−25 °C температурасында ProCORE18V 8.0Ah аккумуляторымен өлшенеді.

B)

  Мобильды терминалдар Bluetooth® төмен қуат құрылғылармен (4.1 нұсқасы) үйлесімді болуы және Generic Access Profile (GAP) қолдауы тиіс.

C)

  Қол жеткізу қашықтығы сыртқы шарттарға, соның ішінде пайдаланылатын қабылдағыш құрылғыға байланысты қатты өзгешеленуі мүмкін. Жабық бөлмелердің ішінде және металл бөгеттерден (мысалы, қабырғалар, сөрелер, шабадан және т.б.) Bluetooth® қол жеткізу қашықтығы айтарлықтай қысқаруы мүмкін.

Мәндер өнімге байланысты өзгешеленуі мүмкін, сондай-ақ пайдалану және қоршаған орта шарттарына бағынуы мүмкін. Қосымша ақпаратты мына мекенжай бойынша қараңыз: www.bosch-professional.com/wac.