# Brukergrensesnitt

Brukergrensesnittet (7), se bilde B, brukes til å stille inn turtallet, velge driftsmodus og se statusen til elektroverktøyet.

##

Statusindikatoren for elektroverktøyet (11) signaliserer statusen til verktøyet for øyeblikket.

Farge på statusindikator | Betydning | Løsning
--- | --- | ---
Grønn | Elektroverktøy slått på og klart til bruk | –
Gul | Kritisk temperatur nådd | Slå av elektroverktøyet, og la det avkjøles.
Batteriet er nesten tomt | Lad batteriet.
Rød | Elektroverktøy overopphetet | Avkjøl elektroverktøyet.
Tomt batteri | Lad batteriet.
Blinker blått | Elektroverktøy koblet til mobil enhet/innstillinger blir overført | –

##

Med knappen for turtallsinnstilling (15) kan du velge ett av tre turtallstrinn før arbeidet starter. Trykk gjentatte ganger på knappen (15) helt til ønsket innstilling signaliseres i turtallsvisningen (16). Den valgte innstillingen lagres.

Du kan også velge turtallsinnstilling på forhånd via Bosch PRO360-appen.

Det nødvendige turtallet avhenger av arbeidsemnet og arbeidsbetingelsene. Prøv deg fram for å finne fram til dette.

| Grunninnstilling for turtall ved trinn
--- | ---
1 | 2 | 3
[o/min] | [o/min] | [o/min]
Antall turtallstrinn |  |  |
3 | 0–800 | 0–1500 | 0–2400

Med knappen for turtallsinnstilling (15) kan du stille inn nødvendig turtall også under arbeidet.

##

Brukergrensesnittet kan låses og låses opp med funksjonen "Lås for brukergrensesnitt" i Bosch PRO360-appen.

## Låse/låse opp via brukergrensesnittet:

Aktiver funksjonen "Låse opp/låse fra enhet" i Bosch PRO360-appen.

Funksjonen er nå også aktivert på elektroverktøyet.

For å låse eller låse opp brukergrensesnittet trykker du på knappene modus (13) og turtallsinnstilling (15) samtidig i 5 sekunder.

MERKNAD: Når funksjonen "Lås for brukergrensesnitt" er aktiv, deaktiveres tilbakestilling til fabrikkinnstillinger via elektroverktøyet automatisk.

##

Elektroverktøyet har to forhåndsdefinerte driftsmoduser A og B (12). Med Bosch PRO360-appen kan du også programmere driftsmoduser for forskjellige oppgaver og tilpasse eksisterende moduser under A og B (12).

For å skifte mellom driftsmodusene A og B (12) trykker du på knappen (13).

Trykk på knappen turtallsinnstilling for å gå ut av driftsmodusene (15).