# Tekniske data

Akku-slagskrutrekker |  | GDS 18V-750 C
--- | --- | ---
Artikkelnummer |  | ‎‎‎‎‎‎‎3 601 JL9 0..‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
Nominell spenning | V= | 18
TomgangsturtallA)
Innstilling 1 | o/min | 800
Innstilling 2 | o/min | 1500
Innstilling 3 | o/min | 2400
SlagtallA)
Innstilling 1 | slag/min | 1500
Innstilling 2 | slag/min | 2300
Innstilling 3 | slag/min | 3000
DreiemomentA)
Innstilling 1 | Nm | 270
Innstilling 2 | Nm | 380
Innstilling 3 | Nm | 750
Maks. tiltrekkingsmomentA) | Nm | 750
Maks. løsemomentA) | Nm | 1000
Maskinskrue-Ø | mm | M12–M22
Verktøyholder |  | ∎ ½"
Vekt | kg | 2,1–3,1
Anbefalt omgivelsestemperatur ved lading | °C | 0 ... +35
Tillatt omgivelsestemperatur under drift og ved lagring | °C | –20 ... +50
Anbefalte batterier |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Anbefalte ladere |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Knappcellebatteri | Type | CR 2032
Dataoverføring
Bluetooth®B) |  | Bluetooth® 4.1 (Low Energy)
Signalavstand | s | 8
Maks. signalrekkeviddeC) | m | 30

A)

  Målt ved 20−25 °C med batteri ProCORE18V 8.0Ah.

B)

  De mobile enhetene må være kompatible med Bluetooth® Low Energy-enheter (versjon 4.1) og støtte Generic Access Profile (GAP).

C)

  Rekkevidden kan variere mye avhengig av ytre betingelser, inkludert mottaksenheten som brukes. Inne i lukkede rom, og ved metalliske hindringer (f.eks. vegger, hyller, skap osv.), kan Bluetooth®-rekkevidden være betydelig mindre.

Verdiene kan variere avhengig av produktet, bruksområdet og miljøforholdene. Du finner mer informasjon på www.bosch-professional.com/wac.