# Tehnički podaci

Akumulatorski udarni stezač |  | GDS 18V-750 C
--- | --- | ---
Kataloški broj |  | ‎‎‎‎‎‎‎3 601 JL9 0..‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
Nazivni napon | V= | 18
Broj okretaja u praznom hoduA)
Postavka 1 | min–1 | 800
Postavka 2 | min–1 | 1500
Postavka 3 | min–1 | 2400
Broj udaracaA)
Postavka 1 | min–1 | 1500
Postavka 2 | min–1 | 2300
Postavka 3 | min–1 | 3000
Zakretni momentA)
Postavka 1 | Nm | 270
Postavka 2 | Nm | 380
Postavka 3 | Nm | 750
Maks. moment pritezanjaA) | Nm | 750
Maks. moment otpuštanjaA) | Nm | 1000
Strojni vijci Ø | mm | M12–M22
Prihvat alata |  | ∎ ½"
Težina | kg | 2,1–3,1
Preporučena temperatura okoline kod punjenja | °C | 0 ... +35
Dopuštena temperatura okoline pri radu i kod skladištenja | °C | –20 ... +50
Preporučene aku-baterije |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Preporučeni punjači |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Dugmasta baterija | tip | CR 2032
Prijenos podataka
Bluetooth®B) |  | Bluetooth® 4.1 (Low Energy)
Razmak signala | s | 8
Maks. domet signalaC) | m | 30

A)

  Izmjereno na 20−25 °C s aku-baterijom ProCORE18V 8.0Ah.

B)

  Mobilni krajnji uređaji moraju biti kompatibilni s Bluetooth® Low Energy uređajima (verzija 4.1) i podržavati Generic Access Profile (GAP).

C)

  Domet može jako varirati ovisno o vanjskim uvjetima, uključujući onaj korištenog prijamnika. U zatvorenim prostorijama i zbog metalnih prepreka (npr. zidovi, police, kovčeg itd.) domet Bluetooth® može biti znatno manji.

Vrijednosti se mogu razlikovati ovisno o proizvodu i ovise o uvjetima primjene i okoline. Dodatne informacije na www.bosch-professional.com/wac.