# Kasutajaliides

Kasutajaliidese (7), vaata joonist B, ülesandeks on pöörlemiskiiruse ja töölaadi eelvalimine ning elektrilise tööriista oleku näitamine.

##

Elektrilise tööriista olekunäit (11) annab märku elektrilise tööriista hetkelisest olekust.

Olekunäidu värv | Tähendus | Kõrvaldamine
--- | --- | ---
Roheline | Elektriline tööriist on sisse lülitatud ja kasutamisvalmis | −
Kollane | Jõuti kriitilise temperatuurini | Lülitage elektriline tööriist välja ja laske sel jahtuda.
Aku on peaaegu tühi | Laadige aku.
Punane | Elektriline tööriist on üle kuumenenud | Laske elektrilisel tööriistal jahtuda.
Aku on tühi | Laadige aku.
Sinine vilkuv | Elektriline tööriist on ühendatud mobiilse lõppseadmega/seadeid kantakse üle | −

##

Pöörlemiskiiruse eelvaliku nupuga (15) saate valida vajaliku pöörlemiskiiruse 3 astmel. Vajutage nuppu (15) nii mitu korda, kuni pöörlemiskiiruse näidikul (16) on soovitud väärtus. Valitud seade salvestatakse.

Pöörlemiskiiruse võite eelvalida ka rakenduse Bosch PRO360 kaudu.

Vajalik pöörlemiskiirus sõltub materjalist ja töötingimustest ja seda saab kindlaks teha praktilise katsega.

| Pöörlemiskiiruse põhiseade astmel
--- | ---
1 | 2 | 3
[min–1] | [min–1] | [min–1]
Pöörlemiskiiruse astmete arv |  |  |
3 | 0–800 | 0–1500 | 0–2400

Pöörlemiskiiruse eelvaliku nupuga (15) saate vajalikku pöörlemiskiirust eelvalida ka töö ajal.

##

Kasutajaliidest saab funktsiooni "Kasutajaliidese blokeerimine" abil rakenduses Bosch PRO360 blokeerida ja blokeeringust vabastada.

## Blokeerimine ja blokeeringust vabastamine kasutajaliidese abil:

Aktiveerige funktsioon "Blokeerimine (blokeeringust vabastamine) seadmelt" rakenduses Bosch PRO360.

Funktsioonile on nüüd antud täiendavalt kasutamisluba ka elektrilisel tööriistal.

Kasutajaliidese blokeerimiseks või lubamiseks hoidke mõlemat nuppu Laad (13) ja Pöörlemiskiiruse eelvalik (15) 5 sekundit vajutatult.

SUUNIS: Kui funktsioon "Kasutajaliidese blokeerimine" on aktiivne, inaktiveeritakse automaatselt lähtestamine tehaseseadetele elektriliselt tööriistalt.

##

Elektrilisel tööriistal on 2 eelmääratletud töölaadi A ja B (12). Te saate rakendusega Bosch PRO360 lisaks A ja B kaudu (12) mitmesuguste kasutusviiside jaoks töölaade programmeerida ja olemasolevaid laade sobitada.

Töölaadide A ja B (12) vahel vahetamiseks vajutage nuppu (13).

Töölaadist lahkumiseks vajutage pöörlemiskiiruse eelvalikunuppu (15).