# Technische gegevens

Accuslagmoeraanzetter |  | GDS 18V-750 C
--- | --- | ---
Productnummer |  | ‎‎‎‎‎‎‎3 601 JL9 0..‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
Nominale spanning | V= | 18
Onbelast toerentalA)
Instelling 1 | min–1 | 800
Instelling 2 | min–1 | 1500
Instelling 3 | min–1 | 2400
Aantal slagenA)
Instelling 1 | min–1 | 1500
Instelling 2 | min–1 | 2300
Instelling 3 | min–1 | 3000
DraaimomentA)
Instelling 1 | Nm | 270
Instelling 2 | Nm | 380
Instelling 3 | Nm | 750
Max. aanhaalmomentA) | Nm | 750
Max. losdraaimomentA) | Nm | 1000
Machineschroef-Ø | mm | M12–M22
Gereedschapopname |  | ∎ ½"
Gewicht | kg | 2,1–3,1
Aanbevolen omgevingstemperatuur bij het opladen | °C | 0 ... +35
Toegestane omgevingstemperatuur tijdens gebruik en bij opslag | °C | –20 ... +50
Aanbevolen accu's |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Aanbevolen opladers |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Knoopcel | Type | CR 2032
Gegevensoverdracht
Bluetooth®B) |  | Bluetooth® 4.1 (Low Energy)
Signaalafstand | s | 8
Max. signaalbereikC) | m | 30

A)

  Gemeten bij 20−25 °C met accu ProCORE18V 8.0Ah.

B)

  De mobiele eindapparaten moeten compatibel zijn met Bluetooth®-Low-Energy-apparaten (versie 4.1) en het Generic Access Profile (GAP) ondersteunen.

C)

  Het bereik kan afhankelijk van externe omstandigheden, met inbegrip van de gebruikte ontvanger, sterk variëren. Binnen gesloten ruimtes en door metalen barrières (bijv. muren, schappen, koffers, enz.) kan het Bluetooth®-bereik duidelijk geringer zijn.

Waarden kunnen afhankelijk van product variëren en onderhevig zijn aan toepassings- en omgevingsvoorwaarden. Meer informatie vindt u op www.bosch-professional.com/wac.