# Dati tecnici

Avvitatore a percussione a batteria |  | GDS 18V-750 C
--- | --- | ---
Codice prodotto |  | ‎‎‎‎‎‎‎3 601 JL9 0..‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
Tensione nominale | V= | 18
Numero di giri a vuotoA)
Impostazione 1 | giri/min | 800
Impostazione 2 | giri/min | 1500
Impostazione 3 | giri/min | 2400
Numero di colpiA)
Impostazione 1 | min-1 | 1500
Impostazione 2 | min-1 | 2300
Impostazione 3 | min-1 | 3000
Coppia di serraggioA)
Impostazione 1 | Nm | 270
Impostazione 2 | Nm | 380
Impostazione 3 | Nm | 750
Coppia max. per avvitareA) | Nm | 750
Coppia max. per svitareA) | Nm | 1000
Ø viti utensile | mm | M12–M22
Attacco utensile |  | ∎ ½"
Peso | kg | 2,1–3,1
Temperatura ambiente consigliata in fase di ricarica | °C | 0 ... +35
Temperatura ambiente consentita durante il funzionamento e per lo stoccaggio | °C | –20 ... +50
Batterie consigliate |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Caricabatteria consigliati |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Pila a bottone | Tipo | CR 2032
Trasferimento dati
Bluetooth®B) |  | Bluetooth® 4.1 (Low Energy)
Distanza del segnale | s | 8
Portata massima del segnaleC) | m | 30

A)

  Misurazione a 20−25 °C con batteria ProCORE18V 8.0Ah.

B)

  I dispositivi mobili dovranno essere compatibili con dispositivi Bluetooth® Low Energy (versione 4.1) e dovranno supportare il Generic Access Profile (GAP).

C)

  In base alle condizioni esterne, incluso il tipo di ricevitore utilizzato, il raggio d’azione può variare notevolmente. All’interno di ambienti chiusi e in presenza di barriere metalliche (ad es. pareti, scaffali, valigette ecc.), il raggio d’azione del Bluetooth® può risultare molto inferiore.

I valori possono variare a seconda del prodotto ed essere soggetti a condizioni di impiego e ambientali. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.bosch-professional.com/wac.