# Lietotāja saskarne

Lietotāja saskarne (7), sk. attēlu B, paredzēta apgriezienu skaita regulēšanai un darba režīma atlasei, kā arī skata elektroinstrumenta stāvokļa rādījumam.

##

Elektroinstrumenta statusa indikators (11) signalizē par pašreizējo elektroinstrumenta stāvokli.

Statusa indikatora krāsa | Nozīme | Kļūmju novēršana
--- | --- | ---
Zaļš | Elektroinstruments ieslēgts un gatavs darbam | –
Dzeltens | Sasniegts kritisks temperatūras līmenis | Izslēdziet elektroinstrumentu un nogaidiet, līdz tas ir atdzisis.
Akumulators ir gandrīz izlādējies | Uzlādējiet akumulatoru.
Sarkans | Elektroinstruments ir pārkarsis | Ļaujiet elektroinstrumentam atdzist.
Akumulators ir izlādējies | Uzlādējiet akumulatoru.
Mirgo zilā krāsā | Elektroinstruments savienots ar mobilo gala ierīci/iestatījumi tiek pārsūtīti | –

##

Ar taustiņu griešanās ātruma iestatīšanai (15) var nepieciešamo griešanās ātrumu iestatīt 3 pakāpēs. Vairākkārt nospiediet taustiņu (15), līdz griešanās ātruma indikatorā (16) parādās vēlamā griešanās ātruma vērtība. Izvēlētais iestatījums tiek saglabāts elektroinstrumenta atmiņā.

Apgriezienu skaita iestatīšanu var veikt arī Bosch PRO360 lietotnē.

Optimālais griešanās ātrums ir atkarīgs no apstrādājamā materiāla īpašībām un apstrādes apstākļiem, un to var noteikt praktisku mēģinājumu ceļā.

| Apgriezienu skaita pakāpes pamatiestatījums
--- | ---
1 | 2 | 3
[min–1] | [min–1] | [min–1]
Apgriezienu skaita pakāpju skaits |  |  |
3 | 0–800 | 0–1500 | 0–2400

Ar griešanās ātruma iestatīšanas taustiņu (15) var izvēlēties vajadzīgo griešanās ātruma vērtību arī elektroinstrumenta darbības laikā.

##

Izmantojot funkciju "Lietotāja saskarnes bloķēšana" Bosch PRO360 lietotnē, ir iespējams bloķēt un atbloķēt lietotāja saskarni.

## Bloķēšana un atbloķēšana lietotāja saskarnē:

Aktivizējiet funkciju "(At-)bloķēšana ierīcē" lietotnē Bosch PRO360.

Tagad funkcija papildus ir aktivizēta elektroinstrumentā.

Lai bloķētu vai atbloķētu lietotāja saskarni, turiet nospiestus taustiņus Režīms (13) un Apgriezienu skaita iestatījums (15) 5 sekundes.

NORĀDE: ja funkcija "Lietotāja saskarne bloķēšana" ir aktivizēta, elektroinstrumentā automātiski tiek deaktivizēta atiestatīšana uz rūpnīcas iestatījumiem.

##

Elektroinstrumentam ir 2 iepriekš definēti darba režīmi A un B (12). Lietotnē Bosch PRO360 kā A un B (12) var papildus programmēt darba režīmus dažādiem lietojumiem un pielāgot esošos režīmus.

Lai pārslēgtu darba režīmus A un B (12), spiediet taustiņu (13).

La izietu no darba režīma, nospiediet taustiņu apgriezienu skaita atlasīšanai (15).