# Technické údaje

Akumulátorový impulzový skrutkovač |  | GDS 18V-750 C
--- | --- | ---
Vecné číslo |  | ‎‎‎‎‎‎‎3 601 JL9 0..‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
Menovité napätie | V= | 18
Voľnobežné otáčkyA)
Nastavenie 1 | ot/min | 800
Nastavenie 2 | ot/min | 1 500
Nastavenie 3 | ot/min | 2 400
Frekvencia príklepuA)
Nastavenie 1 | min-1 | 1 500
Nastavenie 2 | min-1 | 2 300
Nastavenie 3 | min-1 | 3 000
Krútiaci momentA)
Nastavenie 1 | Nm | 270
Nastavenie 2 | Nm | 380
Nastavenie 3 | Nm | 750
Max. uťahovací momentA) | Nm | 750
Max. uvoľňovací momentA) | Nm | 1 000
Ø strojárenských skrutiek | mm | M12–M22
Upnutie nástroja |  | ∎ ½"
Hmotnosť | kg | 2,1–3,1
Odporúčaná teplota okolia pri nabíjaní | °C | 0 ... +35
Povolená teplota okolia pri prevádzke a pri skladovaní | °C | –20 ... +50
Odporúčané akumulátory |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Odporúčané nabíjačky |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Gombíková batéria | Typ | CR 2032
Prenos údajov
Bluetooth®B) |  | Bluetooth® 4.1 (Low Energy)
Interval signálu | s | 8
Max. dosah signáluC) | m | 30

A)

  Merané pri 20−25 °C s akumulátorom ProCORE18V 8.0Ah.

B)

  Mobilné koncové zariadenia musia byť kompatibilné so zariadeniami Bluetooth®-Low-Energy (verzia 4.1) a musia podporovať Generic Access Profile (GAP).

C)

  Dosah sa môže výrazne líšiť v závislosti od vonkajších podmienok, vrátane použitého prijímacieho zariadenia. V uzavretých priestoroch a cez kovové prekážky (napr. steny, police, kufre atď.) môže byť dosah Bluetooth® výrazne menší.

Hodnoty sa môžu líšiť podľa výrobku a závisia od podmienok použitia a prostredia. Ďalšie informácie na adrese www.bosch-professional.com/wac.