# Date tehnice

Maşină de găurit/înşurubat cu percuţie cu acumulator |  | GDS 18V-750 C
--- | --- | ---
Număr de identificare |  | ‎‎‎‎‎‎‎3 601 JL9 0..‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
Tensiune nominală | V= | 18
Turaţie în golA)
Treapta 1 | rot/min | 800
Treapta 2 | rot/min | 1500
Treapta 3 | rot/min | 2400
Număr de percuţiiA)
Treapta 1 | min-1 | 1500
Treapta 2 | min-1 | 2300
Treapta 3 | min-1 | 3000
Cuplu de strângereA)
Treapta 1 | Nm | 270
Treapta 2 | Nm | 380
Treapta 3 | Nm | 750
Cuplu maxim de strângereA) | Nm | 750
Cuplu maxim de desfacereA) | Nm | 1000
Diametru şuruburi de maşini | mm | M12–M22
Sistem de prindere a accesoriilor |  | ∎ ½"
Greutate | kg | 2,1–3,1
Temperatură ambientală recomandată în timpul încărcării | °C | 0 ... +35
Temperatură ambiantă admisă în timpul funcţionării şi pe perioada depozitării | °C | –20 ... +50
Acumulatori recomandaţi |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Încărcătoare recomandate |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Baterie rotundă | Tip | CR 2032
Transfer de date
Bluetooth®B) |  | Bluetooth® 4.1 (Low Energy)
Distanţa dintre semnale | s | 8
Raza maximă de acoperire a semnaluluiC) | m | 30

A)

  Măsurat la 20−25 °C cu acumulatorul ProCORE18V 8.0Ah.

B)

  Terminalele mobile trebuie să fie compatibile cu dispozitivele Bluetooth® Low Energy (versiunea 4.1) şi trebuie să accepte Generic Access Profile (GAP).

C)

  Raza de acoperire poate varia puternic în funcţie de condiţiile exterioare, inclusiv în funcţie de receptorul utilizat. În spaţii închise şi din cauza barierelor metalice (de exemplu, pereţi, rafturi, valize etc.), raza de acoperire Bluetooth® poate fi considerabil mai mică.

Valorile pot varia în funcţie de produs şi sunt supuse condiţiilor de utilizare, precum şi condiţiilor de mediu. Pentru informaţii suplimentare, accesează www.bosch-professional.com/wac.