# Потребителски интерфейс

Потребителският интерфейс (7), вж. фиг. B, служи за предварителен избор на оборотите и за избиране на работния режим, както и за индикация на състоянието на електроинструмента.

##

Индикацията за състоянието на електроинструмента (11) сигнализира за актуалното състояние на електроинструмента.

Цвят на индикатора за състоянието | Значение | Помощ
--- | --- | ---
Зелено | Електроинструмент включен и готов за работа | −
жълто | Критична температура достигната | Изключете електроинструмента и изчакайте да се охлади.
Акумулаторната батерия е почти празна | Заредете акумулаторната батерия.
Червено | Електроинструмент прегрят | Оставете електроинструмента да се охлади.
Акумулаторната батерия е изтощена | Заредете акумулаторната батерия.
Мигащ в синьо | Електроинструментът е свързан с мобилно устройство/Прехвърлят се настройки | −

##

С бутона за регулиране на скоростта на въртене (15) можете предварително да настроите на 3 степени скоростта на въртене. Натискайте бутона (15) докато желаната настройка не се сигнализира в индикатора за скоростта на въртене (16). Настройката се запаметява.

Можете да регулирате скоростта на въртене и през Bosch PRO360 приложението.

Необходимата скорост на въртене зависи от обработвания материал и конкретните работни условия и се определя най-точно чрез изпробване на практика.

| Основна настройка скорост на въртене при степен
--- | ---
1 | 2 | 3
[min–1] | [min–1] | [min–1]
Брой степени за скорост на въртене |  |  |
3 | 0–800 | 0–1500 | 0–2400

С бутона за предварителен избор на оборотите (15) можете да изберете предварително необходимите обороти и по време на работа.

##

Потребителският интерфейс може да се блокира и разблокира през функцията "Блокаж потребителски интерфейс" в приложението Bosch PRO360.

## Блокиране и разблокиране през потребителския интерфейс:

Активирайте функцията "(Раз)Блокиране от уреда" в приложението Bosch PRO360.

Функцията сега е допълнително разрешена върху електроинструмента.

За да блокирате, респ. разблокирате потребителския интерфейс, задръжте натиснати двата бутона режим (13) и предварителен избор на оборотите (15) за 5 секунди.

УКАЗАНИЕ: Ако функцията "Блокиране потребителски интерфейс" е активна, нулирането до фабричните настройки през електроинструмента се деактивира автоматично.

##

Електроинструментът разполага с 2 предварително дефинирани работни режима A и B (12). Можете чрез приложението Bosch PRO360 допълнително да програмирате в A и B (12) работните режими за различни приложения и да адаптирате наличните режими.

За да смените между работни режими A и B (12), натиснете бутона (13).

За да напуснете работните режими, натиснете бутона Предварителен избор на оборотите (15).