# Технички податоци

Батериски ударен одвртувач |  | GDS 18V-750 C
--- | --- | ---
Број на дел |  | ‎‎‎‎‎‎‎3 601 JL9 0..‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
Номинален напон | V= | 18
Број на вртежи во празен одA)
Поставка 1 | min–1 | 800
Поставка 2 | min–1 | 1500
Поставка 3 | min–1 | 2400
Број на удариA)
Поставка 1 | min–1 | 1500
Поставка 2 | min–1 | 2300
Поставка 3 | min–1 | 3000
Вртежен моментA)
Поставка 1 | Nm | 270
Поставка 2 | Nm | 380
Поставка 3 | Nm | 750
Макс. затезен моментA) | Nm | 750
Макс. олабавување на вртежниот моментA) | Nm | 1000
Машински завртки-Ø | mm | M12–M22
Прифат на алатот |  | ∎ ½"
Тежина | kg | 2,1–3,1
препорачана околна температура при полнење | °C | 0 ... +35
Дозволена околна температура при работење и при складирање | °C | –20 ... +50
Препорачани акумулаторски батерии |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Препорачани полначи |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Копчеста батерија | Тип | CR 2032
Пренос на податоци
Bluetooth®B) |  | Bluetooth® 4.1 (Low Energy)
Растојание на сигналот | s | 8
Макс. опсег на сигналотC) | m | 30

A)

  Мерено при 20−25 °C со батерија ProCORE18V 8.0Ah.

B)

  Мобилните уреди мора да се компатибилни со Bluetooth® уредите со ниска енергија (верзија 4.1) и да го поддржуваат Generic Access Profile (GAP).

C)

  Опсегот може многу да варира во зависност од надворешните услови, вклучително и приемникот што се употребува. Во затворените простории и со метални бариери (на пр. ѕидови, ормари, куфери итн.) опсегот на Bluetooth® може значително да се намали.

Вредностите може да варираат во зависност од производот и зависат од примената и условите на животната средина. Повеќе информации може да најдете на www.bosch-professional.com/wac.